| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Размещение оригиналов

Установите оригинал на стекло экспонирования или в АПД.

Подробную информацию о размещении оригиналов см.:

- Размещение оригиналов на стекле экспонирования

  См. Руководство по копированию и серверу документов.

- Размещение оригиналов в АПД

  См. Руководство по копированию и серверу документов.

Обратите внимание, что параметр [Спец.оригинал] функции копирования нельзя использовать для функции факса.

Размещайте оригиналы в соответствии с форматом бумаги.

Размер оригинала | Размещение на стекле экспонирования | Размещение в АПД
--- | --- | ---
A4, B4 JIS, A3, 81/2 × 11, 81/2 × 14, 11 × 17 |  |
A4, B4 JIS, A3, 81/2 × 11, 81/2 × 14, 11 × 17 |  |
A5, B5 JIS, 51/2 × 81/2 |  |
A5, B5 JIS, 51/2 × 81/2 |  |

- Размещаемые на стекле экспонирования оригиналы формата A5 не будут обнаружены. Оригиналы формата A5 следует помещать в АПД.

- Не поднимайте АПД при сканировании оригиналов.

- Обрезанные или загрязненные оригиналы нельзя сканировать с помощью АПД. Для подробной информации об оригиналах, которые не рекомендуется использовать в АПД, см. Руководство по копированию и серверу документов.

- При сканировании нескольких оригиналов с использованием АПД, укладывайте оригиналы в стопку.

- При отправке факса изображение, выводимое на другом конце, зависит от формата и ориентации бумаги, используемой в аппарате получателя. Если формат и ориентация бумаги, используемой получателем, отличается от оригинала, то изображение факса может быть уменьшено в размере, обрезано с двух сторон или распечатано на двух или нескольких листах. При отправке важного оригинала рекомендуется запросить получателя о формате и ориентации бумаги в его аппарате.

- Оригиналы нестандартных форматов (например, установленных пользователем) сканируются как оригиналы обычных форматов, поэтому получатель может получить изображение с пустыми полями или обрезанное по краям. При отправке оригинала нестандартного формата или части крупного оригинала можно точно указать область сканирования. При указании области сканирования вместо реального размера оригинала будет отсканирована только эта область. Подробную информацию об указании области сканирования см. в разделе "Размер сканирования".

- Документы длиннее 800 мм (32 дюйма) необходимо отправлять в режиме передачи из памяти (режим прямой передачи может быть недоступен).

- В случае замятия оригинала нажмите клавишу [Сброс/Стоп], а затем осторожно извлеките оригинал.

- Перед загрузкой оригинала убедитесь, что чернила, корректурная жидкость и т.д. полностью высохли. Если оригиналы еще влажные, то на стекле экспонирования могут остаться следы, которые будут видны на полученном изображении.

- Обычно оригиналы A4, 81/2 × 11 следует размещать в альбомной ориентации (). Если разместить оригинал формата A4, 81/2 × 11 в книжной ориентации (), изображение будет повернуто на 90 градусов при отправке. См. раздел "Передача с поворотом изображения".

- Первую страницу можно отправить со стекла экспонирования, а остальные страницы из АПД. Нельзя переключиться с АПД на стекло экспонирования.

- При использовании функции Интернет-факса для передаваемых оригиналов используется формат A4. Оригиналы большего формата уменьшаются до формата A4. Если аппарат получателя совместим с полным режимом T.37, оригиналы отправляются в формате, указанном в Адрес.книге. См. раздел "Полный режим T.37".

- Информация об этом аппарате распечатывается у адресата. Эта информация распечатывается на левой стороне бумаги при размещении документов на стекле экспонирования или в АПД. Однако эта информация также распечатывается в перевернутом на 90 градусов виде, если оригинал A4, 81/2 × 11 загружается в книжной ориентации (). Для подробной информации по факсам см. "Регистрация информации факса". Подробную информацию о передаче с поворотом изображения см. в разделе "Передача с поворотом изображения".

- Информацию о допустимых типах оригиналов см. в разделах "Допустимые форматы оригиналов", "Размер бумаги и область сканирования" и "Форматы оригинала, которые определяются с трудом".

- Полный режим T.37

- Допустимые форматы оригиналов

- Формат бумаги и область сканирования

- Типы оригиналов, форматы которых определяются с трудом

- Передача с поворотом изображения

- Размер сканирования

- Регистрация информации факса

См. также

Установка ориентации оригинала
Сканирование двусторонних оригиналов
Допустимые форматы оригиналов
Формат бумаги и область сканирования
Типы оригиналов, форматы которых определяются с трудом
Передача с поворотом изображения
Штамп
Проверка содержимого сканированного оригинала (предварительный просмотр перед передачей)
Распознавание пустого листа