РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Процедура настройки

В этом разделе описывается настройка интерфейса беспроводной сети.

Для конфигурации настроек беспроводной сети: откройте [Параметры системы], [Пар. инте.], выберите [Беспров.ЛВС] и затем используйте следующую процедуру.

- Если выполняется подключение Windows XP как беспроводного клиента локальной сети с помощью стандартного драйвера или утилит Windows XP или инфраструктурный режим не применяется, выберите режим [802.11 Ad-hoc].

- Если выборано [802.11 Ad-hoc] в Режим соединения, выберите канал для [Ad-hoc канал]. Задайте канал, который соответствует типу используемой беспроводной локальной сети. Для получения подробной информации о настройке канала Ad-hoc см. раздел "Параметры интерфейса".

- Вы можете указать "WEP" или "WPA" для параметра Метод защиты.

- Выберите "WPA", если для параметра [Режим соединения] установлено значение [Инфраструктура].

- Если вы выберете опцию [WPA] для Метод защиты, выберите один из следующих параметров: [WPA-PSK], [WPA], [WPA2-PSK] или [WPA2]. При выборе варианта [WPA-PSK] или [WPA2-PSK] укажите PSK. При выборе варианта [WPA] или [WPA2] необходимо определить параметры аутентификации и установки сертификата. Для получения сведений о способах настройки см. раздел "Конфигурирование IEEE 802.1X".

- Для получения подробной информации о выполнении настроек беспроводной ЛВС с панели управления аппарата см. раздел "Параметры интерфейса".

- Параметры интерфейса

- Настройка IEEE 802.1X