РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Параметры IEEE 802.1X для Ethernet

Войдите в Web Image Monitor в режиме администратора.

В области меню щелкните [Конфигурация].

В разделе "Безопасность" щелкните [IEEE 802.1X].

В поле "Имя пользователя" введите имя пользователя, установленное на сервере RADIUS.

Введите имя домена в поле "Имя домена".

Выберите "EAP тип". Конфигурация зависит от EAP Типа.

EAP-TLS

- Выполните следующие настройки в зависимости от используемой операционной системы:

  - Выберите [Вкл.] или [Выкл.] в "Аутентифицировать сертификат сервера".

  - Выберите [Вкл.] или [Выкл.] в "Доверять право собственности промежуточного сертификата".

  - Введите для сервера RADIUS имя хоста в поле "ИД сервера".

  - Выберите пункт [Вкл.] или [Выкл.] в окне "Разрешение Суб-домена".

LEAP

- Нажмите на кнопку [Изменить] в поле "Пароль", а затем введите пароль, установленный на сервере RADIUS.

EAP-TTLS

- Нажмите на кнопку [Изменить] в поле "Пароль", а затем введите пароль, установленный на сервере RADIUS.

- Нажмите на кнопку [Изменить] в поле "Стадия 2 Имя пользователя", а затем введите имя пользователя, установленное на сервере RADIUS.

- Выберите [CHAP], [MSCHAP], [MSCHAPv2], [PAP] или [MD5] в меню "Фаза 2 Метод".

  В зависимости от сервера RADIUS, который вы можете захотеть использовать, некоторые методы могут оказаться недоступными.

- Выполните следующие настройки в зависимости от используемой операционной системы:

  - Выберите [Вкл.] или [Выкл.] в "Аутентифицировать сертификат сервера".

  - Выберите [Вкл.] или [Выкл.] в "Доверять право собственности промежуточного сертификата".

  - Введите имя хоста для сервера RADIUS в поле "ИД сервера".

  - Выберите пункт [Вкл.] или [Выкл.] в окне "Разрешение Суб-домена".

PEAP

- Нажмите на кнопку [Изменить] в поле "Пароль", а затем введите пароль, установленный на сервере RADIUS.

  Если параметр [TLS] выбран для "Фаза 2 Метод", вам нет необходимости указывать пароль.

- Нажмите на кнопку [Изменить] в поле "Стадия 2 Имя пользователя", а затем введите имя пользователя, установленное на сервере RADIUS.

- Выберите [MSCHAPv2] или [TLS] в меню "Фаза 2 Метод".

  Если вы выбрали [TLS], то вы должны установить "Сертификат клиента IEEE 802.1X".

- Выполните следующие настройки в зависимости от используемой операционной системы:

  - Выберите [Вкл.] или [Выкл.] в "Аутентифицировать сертификат сервера".

  - Выберите [Вкл.] или [Выкл.] в "Доверять право собственности промежуточного сертификата".

  - Введите для сервера RADIUS имя хоста в поле "ИД сервера".

  - Выберите пункт [Вкл.] или [Выкл.] в окне "Разрешение Суб-домена".

Щелкните [OK].

Появится сообщение `“Обновление...”`. Подождите 1 - 2 минуты, а затем щелкните на [OK].

В области меню щелкните [Конфигурация].

В разделе "Интерфейс" щелкните [Парам.интерф.].

Выберите значение [Активн.] для параметра "Безопасность Ethernet".

Щелкните [OK].

Появится сообщение `“Обновление...”`. Подождите 1 - 2 минуты, а затем щелкните на [OK].

Щелкните [Завершение сеанса].

Выйдите из Web Image Monitor.

- Если возникнет проблема с настройками, может оказаться невозможным вести обмен данными с принтером. Для того чтобы определить ошибку, распечатайте сводку сети.

- Если не удается выявить, в чем проблема, переустановите интерфейс принтера на нормальное состояние, а затем повторите процедуру сначала.