РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Размещение оригиналов

В приведенной ниже таблице показана связь между ориентацией оригинала и установками в диалоговом окне Свойства сканера:

Стекло экспонирования

Ориентация оригинала | Клавиша диалогового окна управления TWAIN-сканером
--- | ---
верхний край касается верхнего левого края стекла экспонирования Такая ориентация является стандартной установкой драйвера TWAIN. Как правило, оригиналы размещаются с этой ориентацией. |
верхний край касается тыльной стороны стекла экспонирования |
нижний обрез касается левого края стекла экспонирования |
нижний обрез касается верхнего края стекла экспонирования |

АПД

Ориентация оригинала | Клавиша диалогового окна управления TWAIN-сканером
--- | ---
вначале помещают верхний обрез оригинала |
верхний край касается тыльной стороны устройства АПД |
нижний край касается левого края АПД |
нижний край касается верхнего края АПД |

- Обычно оригиналы имеют прямоугольную форму () или ориентированы по горизонтали (). Однако, в таблице выше для лучшего понимания процедуры ориентации используются квадраты. Даже если в действительности оригинал имеют другую форму, комбинация ориентации оригинала и ориентации, указанной для драйвера сканера не меняется.

- Подробнее о диалоговом окне управления сканером см. в справке драйвера TWAIN.

- Оригиналы разных размеров сканируются по-разному в зависимости от установок.