РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Отправка оригиналов с использованием стекла экспонирования (прямая передача)

В этом разделе описывается отправка оригиналов в режиме прямой передачи с помощью стекла экспонирования.

Нажмите клавишу [Пр. пер.].

Поместите первую страницу лицевой стороной вниз на стекло экспонирования.

Укажите адресата.

Выполните необходимые установки сканирования.

Нажмите клавишу [Пуск].

Аппарат выполнит набор адресата.

При отправке нескольких оригиналов поместите следующий оригинал на стекло экспонирования в течение 10 секунд, а затем повторите шаги 4 и 5.

Повторите этот шаг для каждой страницы.

Нажмите клавишу [].