| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Копирование из обходного лотка

Обходной лоток позволяет делать копии с нестандартной бумаги.

Обходной лоток лучше всего использовать для копирования на ОНР-пленку, наклейки, на прозрачную бумагу, а также на бумагу, которую нельзя разместить в обычных лотках для бумаги.

- Бумагу длиной по вертикали 90 305 мм (3,55 12 дюймов) и длиной по горизонтали 148 457,2 мм (5,83 18 дюймов) можно подавать из обходного лотка. Однако учтите, что ограничение диапазона длины по горизонтали и вертикали варьируется в зависимости от установленных опций.

  - Когда отпечатки выводятся в лотки финишера:

    Длина по горизонтали: 148 457,2 мм (5,83 18 дюймов), длина по вертикали: 100 305 мм (3,94 12 дюймов)

  - Когда отпечатки выводятся во внутренний лоток 2:

    Длина по горизонтали: 148 432 мм (5,83 17 дюймов), длина по вертикали: 93 297 мм (3,67 11,69 дюймов)

- Бумага длиной по горизонтали 432 мм или более склонна к сморщиванию, ошибкам при подаче и замятию.

- Аппарат может автоматически распознавать следующие форматы бумаги как стандартные:

  - A3, A4, A5, A6

- Если бумага, на которую требуется выполнить копирование, не отображается на экране "Тип бумаги" или имеет плотность менее 75 г/м2 (около 20 ф. высокосортная) или более 81 г/м2 (около 20 ф. высокосортная), необходимо указать тип бумаги в меню "Параметры лотка для бумаги" меню "Инструменты пользователя". Дополнительную информацию о "Параметрах лотка для бумаги" см. в руководстве по управлению сетью и системным параметрам.

- Не используйте цветные OHP-пленки, покрытые материалами, которые могут расплавиться.

- Максимальное количество одновременно загружаемых листов зависит от типа бумаги. Не загружайте в обходной лоток больше бумаги, чем помещается между направляющими.

[Использов.обход.лотка]

Нажмите кнопку [Использов.обход.лотка], чтобы получить инструкцию по использованию обходного лотка.

1. Откройте обходной лоток.

2. Вставляйте бумагу лицевой стороной вниз до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал, а затем настройте направляющие бумаги на нужный формат.

   Если направляющие неплотно прилегают к бумаге, копируемое изображение может перекоситься или произойдет сбой подачи бумаги.

   1. Направляющие для бумаги

   2. Удлинитель

3. Нажмите кнопку [Обходн.], а затем кнопку [].

4. Выберите тип и формат бумаги.

5. Нажмите [OK].

6. Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

7. По завершении задания копирования нажмите клавишу [Сброс режимов], чтобы произвести сброс всех действующих настроек.

- Некоторые типы бумаги могут определяться неправильно при размещении в обходном лотке. В этом случае выньте бумагу и снова вставьте ее в обходной лоток.

- Не загружайте в обходной лоток больше бумаги, чем помещается между направляющими. Перегрузка обходного лотка может привести к сбою подачи бумаги или к перекосу изображения.

- Приведенные далее форматы бумаги могут быть выбраны в качестве стандартных:

  - A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 12 × 18, 11 × 17, 11 × 15, 10 × 14, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14,

    81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 41/8 × 91/2,

    37/8 × 71/2, Конв. C5 , Конв. C6 , Конв. DL , 8K , 16K

- Для работы с форматом A4, 81/2 × 11 или большими форматами, вытащите дополнительную подставку.

- Для предотвращения одновременной подачи нескольких листов перед помещением в лоток их разделяют.

- При отключенном звуковом сигнале клавиш панели звуковой сигнал во время установки бумаги в обходной лоток не раздается. Подробности о звуке клавиш панели см. в руководстве по управлению сетью и системным параметрам.

- В некоторых помещениях во время работы аппарата возможно появление шелестящих звуков при проходе бумаги сквозь аппарат. Данный шум не является неисправностью.

См. также

Копирование на бумагу стандартного формата
Копирование на бумагу нестандартного формата
Копирование на прозрачные OHP-пленки или тонкую бумагу
Копирование на плотную бумагу
Копирование на конверты из обходного лотка