| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Программирование/изменение формата сканирования

В этом разделе описывается порядок программирования формата сканирования.

1. Нажмите на [Функции факса].

2. Нажмите [Установки сканир.].

3. Нажмите на [Задать/Изм./Удал. формат сканир.].

4. Убедитесь, что выбран пункт [Прогр./Изменить].

5. Выберите [Размер прогр. 1] или [Размер прогр. 2].

6. Введите размер по горизонтали с цифровой клавиатуры.

   Каждый раз при нажатии на [мм] или [дюйм] происходит переключение единиц между "мм" и "дюймами".

   Если, введя длину, вы переключаетесь между [мм] и [дюйм], то длина автоматически пересчитывается в выбранных единицах измерения (дроби округляются). Например, если вы введете [2], [2] и [0] в миллиметрах и переключитесь в “дюймы”, то на экране отобразится длина 8,7 “дюйм”. Если вы снова нажмете [мм], то отобразится значение “221 мм”.

   Если допущена ошибка, нажмите [Сброс] и повторите ввод.

   Для отмены формата сканирования нажмите на [Отмена].

7. Выберите размер по вертикали, а затем нажмите на [OK].

   Отображаемый размер по вертикали зависит от выбора единиц. При выборе [мм], отображается [Автоопределение], [210 мм (A4)], [257 мм (B4 JIS)], [297 мм (A3)], [216 мм (8 1/2)] и [279 мм (11)]. При выборе [дюйм], отображаются [Автоопределение], [8,3 дюйма (A4)], [10,1 дюйма (B4 JIS)], [11,7 дюйма (A3)], [8,5 дюймов] и [11,0 дюймов].

   Для отмены формата сканирования нажмите на [Отмена].

8. Нажмите [Выход].

9. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].