РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Подтверждение результатов передачи по электронной почте

После передачи данных в режиме LAN-факса эта функция передает результаты связи с помощью компьютера по электронной почте.

После выполнения операции [Отпр.] или [Send & Print] с помощью LAN-факса и успешного завершения связи по электронной почте передается отчет о результатах передачи.

Электронное письмо с уведомлением о результатах передается после завершения печати или в случае ошибки связи между этим аппаратом и компьютером.

Откройте вкладку [Параметры электронной почты].

Установите флажок [Notify] в пункте [Рез.перед.эл.почты].

Введите адресата.

При прямом вводе адреса электронной почты щелкните переключатель [Указание адресатов], а затем введите адрес электронной почты в поле [Указание адресатов].

При вводе запрограммированного адреса аппарата щелкните переключатель [Адрес устройства], а затем введите регистрационный номер клавиши адресата в поле [Адрес устройства].

Если выбран параметр [Указание адресатов], поле [Адрес устройства] недоступно. В этом случае ввод в текстовое поле невозможен.

Щелкните [Отпр.] или [Send & Print].

- Результат передачи можно подтвердить с помощью функции "Результаты передачи эл.почты" и с помощью "Отчета о результатах связи". Одновременное использование обоих способов можно задать в "Параметрах пользователя" (переключатель 10, бит 6) в меню "Функции факса". См. раздел “Настройки параметров”.

- Если на данном аппарате недостаточно конфигураций Интернет-Факса, или если параметр "Автоуказание имени отправителя" установлен на "Выкл.", то уведомление по электронной почте о результатах передачи электронной почты или LAN-факса не передается, вместо этого распечатывается отчет о результатах передачи или отчет о результатах передачи LAN-факса. Для настроек Интернет-факса и отчета о результатах LAN-факса смотрите руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- Отчет о результатах передачи LAN-факса

- Настройки параметров