| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Замена картриджа штампов типа 3 и 4

1. Откройте крышку реверсивного АПД.

2. Поднимите рычаг P2, а затем откройте крышку P2.

3. Нажмите на участок крышки P3 с отметкой "PUSH" (НАЖАТЬ), а затем откройте крышку P3.

4. Вытащите старый картридж штампа.

5. Вставьте новый картридж штампа.

   Установите картридж так, чтобы не были видны его металлические детали.

6. Закройте крышку P3, P2 и крышку реверсивного АПД.

- АПД с технологией однопроходного двустороннего сканирования не поддерживает функцию штампа передачи.