| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Просмотр кода

Включайте эту функцию для выполнения передачи SUB-кода.

- Эта функция не работает в режиме передачи Интернет-факса, электронной почты и папок.

- Для выполнения передачи кода необходимо предварительно задать SUB-код в параметрах [Расш.ф-ии], Адрес.книга или Программы нажатия клавиш. Даже если включена функция “Просмотр кода”, но SUB-код не добавлен к указанному адресату, передача выполняется в режиме стандартного факса.

- При выборе из Адрес.книги адресата с зарегистрированным SUB-кодом, если выключен параметр “Просмотр кода”, то SUB-код не добавляется, и передача выполняется в режиме стандартного факса.

1. Разместите оригинал и выберите требуемые значения параметров сканирования.

2. Нажмите клавишу [Парам.отпр.]

3. Выберите клавишу [Настройка параметров].

4. Нажмите клавишу [Просмотр кода] для ее выделения.

   Чтобы отменить передачу SUB-кода, нажмите клавишу [Просмотр кода] еще раз.

5. Дважды нажмите [OK].

6. Укажите адресата и нажмите клавишу [Пуск].

- Подробную информацию об указании SUB-кодов см.:

  - раздел "Настройка SUB-кодов для передачи" для получения дополнительной информации об указании SUB-кодов в пункте "Расш.ф-ии";

  - Для получения подробной информации о регистрации SUB-кодов в Адрес.книге см. Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

  - раздел "Регистрация и изменение программ последовательности нажатия клавиш" для получения дополнительной информации о регистрации SUB-кодов в программах последовательности нажатия клавиш.

- Эту функцию можно запрограммировать для одной из клавиш быстрого набора. Использование Клавиши быстрого набора позволяет пропустить шаги 2, 3 и 5. Для получения подробной информации об использовании Клавиши быстрого набора см. раздел “Основные параметры”.

- Настройка SUB-кодов для передачи

- Общие настройки

- Регистрация и изменение программ последовательности нажатия клавиш