| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Журнал

В этом разделе объясняются записи, печатающиеся в журнале.

1. Дата печати

   Дата и время распечатки отчета.

2. Запрограммированный заголовок факса

   Имя отправителя, запрограммированное для печати.

3. Дата

   Дата передачи или приема.

4. Время

   Время начала передачи или приема.

5. Противоположный абонент

   - Для адресатов факсимильных сообщений

     Имя (для отображения), запрограммированное на другом конце.

     Отображает запрограммированный факсимильный номер, если имя (для отображения) не было запрограммировано. В зависимости от настроек отправителя факсимильный номер может не отображаться.

     Если на другом конце не запрограммированы ни имя, ни факсимильный номер, для сеансов передачи указывается введенный факсимильный номер или имя, запрограммированное в списке адресатов.

   - Для адресатов интернет-факсов/электронной почты

     Во время передачи отображается адрес электронной почты или имя, запрограммированное в списке адресатов. Во время приема отображается адрес электронной почты отправителя.

     Во время последовательной передачи отображается число адресатов после адресов электронной почты или имен адресатов.

     При передаче документов с компьютера на данный аппарат отображается "--LAN-факс -->". Для проверки, переданы ли документы получателю, см. файл с тем же номером.

   - Для адресатов IP-факса

     Отображает адресата IP-факса или имя, запрограммированное в списке адресатов. Сведения об адресате факса отображаются в отчете о приеме.

   - Для адресатов папки

     Отображает имя, запрограммированное в списке адресатов.

6. Режим соединения

   - Для приема и передачи факсимильных сообщений

     После типа линии отображаются следующие буквы и символы: "T" для исходящих факсов или "R" для входящих факсов, а затем режим соединения. Если установлен дополнительный модуль интерфейса G3, отображается "G3-1", "G3-2" или "G3-3".

   - Для приема и передачи факсимильных сообщений по интернет-факсу и электронной почте

     После (значок электронной почты) отображаются следующие буквы и символы: “"T" для исходящих сообщений или "R" для входящих сообщений, а затем режим соединения, отображающийся буквами или символами. Документы, отправляемые адресатами по Интернет-факсу, можно принимать с помощью функции "Интернет-факс", а документы, отправляемые адресатами по электронной почте, можно принимать с помощью функции "Печать почты". Буква "Q" означает исходящую электронную почту, для которой в параметре "Парам.отпр.", установлено значение "Уведомление приема", а буква "A" означает уведомление о приеме электронной почты.

   - Для приема и передачи IP-факсов

     После (значок IP-факса) отображаются следующие буквы и символы: "T" для исходящих факсов или "R" для входящих факсов, а затем режим соединения, отображающийся буквами и символами.

   - Для адресатов папки

     После (значок папки) и "Т" для исходящих факсов, режим соединения отображается буквами или символами.

7. Длительность сеанса связи

   Длительность передачи или приема.

8. Количество страниц

   Количество переданных или принятых страниц.

9. Результат сеанса связи

   Результат передачи или приема.

   ОК: Все страницы переданы или приняты правильно. Если "Уведомление приема." активировано с использованием параметра "Парам.отпр.", отображается получение уведомления о получении. Перед результатами для полученных маршрутизированных документов стоит символ "".

   --: Документ Интернет-факса или электронное письмо, отправленное на почтовый сервер, запрограммированный на данном аппарате. (Но это не означает, что электронная почта была доставлена.) При использовании сетевого факса отображаются результаты передачи с компьютера на данный аппарат.

   E: Во время сеанса связи произошла ошибка.

   D: Во время сеанса связи было выключено питание. Были переданы не все факсимильные документы.

10. Имя пользователя

    Отображает имя отправителя.

11. Номер файла

    Номера для управления файлами.

- Для приема с помощью функции печати почты "P.1" всегда указывается в столбце количества страниц и "S", обозначающее стандартное разрешение, всегда указывается в столбце режима связи независимо от фактической страницы или фактического разрешения.

- Информацией, отображающейся в пункте "Противоположный аппарат", может быть либо номер факса, либо имя, зарегистрированное в собственной адресной книге аппарата, или номер факса и имя, зарегистрированное на другом аппарате, в зависимости от вашего выбора. Подробности выставления приоритетов для информации в журнале можно узнать у представителя службы.