| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Настройка конвертов с помощью панели управления

Для установки параметров аппарата при загрузке конвертов в обходной лоток следуйте описанной ниже процедуре.

- Перед загрузкой самоклеящихся конвертов тщательно пролистайте их. Это предотвращает их склеивание. Если после пролистывания конверты продолжают склеиваться, загружайте их по одному. Но все же, некоторые конверты, в зависимости от их типов, нельзя использовать на этом аппарате.

- При выборе [Настр. аппарата] в меню [Обходной лоток] раздела [Приоритет настроек лотка] окна [Система] области [Функц.принт.] настройки, выполненные с помощью панели управления, будут приоритетны по сравнению с настройками драйвера принтера. Для получения подробной информации о меню [Система] см. раздел "Система".

- При печати на конвертах, выберите конверт согласно типу бумаги с помощью драйвера принтера и панели управления.

1. Откройте обходной лоток и вставьте конверты печатной стороной вниз, клапаны открыты и направлены в сторону от аппарата. Просовывайте конверты в аппарат, пока не услышите звуковой сигнал.

2. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик] на панели управления.

3. Нажмите клавишу [Параметры системы].

4. Перейдите на вкладку [Пар.лот.бум.].

5. Нажмите клавишу [Размер бум.обх.лотка Принтера].

6. Укажите формат конверта, а затем нажмите [OK].

7. Нажмите кнопку [След.], чтобы просмотреть весь список.

8. Нажмите клавишу [Тип бум.: Вход. лоток].

9. Нажмите [Конверт] в области [Тип бумаги] и нажмите [OK].

10. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

    Отображается начальный экран. Также выберите конвер согласно типу бумаги с помощью драйвера принтера.

- Загружайте конверты с полностью открытыми клапанами. В противном случае они могут не загрузиться в аппарат.

- При загрузке с альбомной ориентацией () установите их так, чтобы клапаны были закрыты, направлены вверх по направлению передней части аппарата.

- Для печати на конверты нестандартного формата необходимо указать размеры конверта. Обязательно укажите полностью открытый клапан в горизонтальном размере.

  1. Размер по вертикали

  2. Размер по горизонтали

- Для печати на конверты, установленные в обходной лоток короткими краями к корпусу аппарата, поверните изображение на 180 градусов с помощью драйвера принтера.

- Убедитесь в том, что конверты не влажные.

- Загружайте только такое количество конвертов, которое помещается между направляющими бумаги в обходном лотке. Информацию о количестве конвертов, которое можно загрузить в обходной лоток, см. руководство Об этом аппарате.

- Перед загрузкой убедитесь, что в конвертах нет воздуха.

- Чтобы добиться лучших результатов печати, рекомендуется установить правое, левое, верхнее и нижнее поля печати не менее 15 мм (0,6 дюйма) каждое.

- На конвертах нельзя печатать с использованием функции дуплекса.

- Загружайте в лоток одновременно только конверты одного типа и формата.

- Перед загрузкой конвертов расправьте ведущие края (т.е. подающиеся в аппарат), прижав их поперек карандашом или линейкой.

- Перед загрузкой конвертов убедитесь в том, что они прямоугольной формы.

- Для получения подробной информации о поддерживаемых типах конвертов см. руководство Об этом аппарате.

- Можно также использовать лотки для бумаги (отличные от обходного лотка) для печати на конвертах. Для получения подробной информации о поддерживаемых типах конвертов см. руководство Об этом аппарате.

- Система