РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# domainname

Команда "domainname" служит для настройки и просмотра параметров доменного имени.

Вы можете настроить интерфейс Ethernet или IEEE 802.11.

Просмотр настроек

Следующая команда отображает текущие имя домена:

`msh> domainname`

Конфигурация интерфейса домена

`msh> domainname "interface_name"`

Установка имени домена

`msh> domainname "interface_name" name "domain name"`

- Имя домена может быть введено с использованием 63 алфавитно-цифровых символов.

- Для интерфейса Ethernet и интерфейса IEEE 802.11 доменное имя будет одинаковым.

- Указать wlan можно только в том случае, если установлен интерфейс IEEE 802.11.

Интерфейс | Установка интерфейса
--- | ---
ether | Интерфейс Ethernet
wlan | Интерфейс IEEE 802.11

Удаление имени домена

`msh> domainname "interface_name" clear name`