РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Шифрование электронной почты

Для обеспечения безопасности этот аппарат может применять шифрование и/или цифровые подписи в сообщениях электронной почты, которые он получает для переадресации и маршрутизации.

Использование шифрования и/или цифровых подписей позволяет предотвратить перехват сообщений электронной почты и утечку информации.

Шифрование и цифровые подписи можно использовать со следующими функциями:

- Маршрутизация документов на адреса, зарегистрированные в персональных ячейках.

- Пересылка документов на адреса, зарегистрированные в ячейках для отправки.

- Переадресация сообщения электронной почты

- Направление электронной почты, полученной через SMTP

- Сначала зарегистрируйте адреса электронной почты адресатов для переадресации/маршрутизации в Адресн.книге, а затем настройте параметры шифрования в Адресн.книге, и в приложении Web Image Monitor для каждого адресата, которому требуется отправить шифрованное сообщение электронной почты. Для получения подробной информации об этих настройках обратитесь к администратору.

- Шифрование сообщений электронной почты и цифровые подписи недоступны для стандартной передачи адресатам интернет-факса. Шифрование доступно только для переадресации, маршрутизации или пересылки на адреса интернет-факса.

- В этом аппарате используется метод шифрования S/MIME. Для получения подробной информации о S/MIME обратитесь к администратору.

- При указании параметра “Шифровать все” в настройках Адрес.книги приложения Web Image Monitor все сообщения электронной почты будут пересылаться и маршрутизироваться в зашифрованном виде, независимо от настроек шифрования, указанных в меню Функции факса.

- При указании параметра “Использовать подписи” в настройках безопасности приложения Web Image Monitor все сообщения электронной почты будут пересылаться и маршрутизироваться с цифровыми подписями, независимо от настроек цифровых подписей, указанных в меню Функции факса.

- Невозможно выполнить рассылку шифрованного сообщения. Если указано нескольких адресатов, то рассылаемые документы будут отправляться по очереди в порядке указания адресатов.

- Этот аппарат не поддерживает прием сообщений электронной почты, зашифрованных с помощью S/MIME. При настройке параметров шифрования S/MIME необходимо убедиться, что получатель может принимать сообщения электронной почты, зашифрованные с помощью S/MIME.

- Подробную информацию о том, как задать параметры шифрования и цифровой подписи, см. в следующих разделах:

  - “Переадресация”

  - “SMTP Настр.дост.принят.файла”

  - “Специальные отправители для другой обработки”

  - "Настройки ячейки"

- Подробную информацию о функциях переадресации/маршрутизации/пересылки см. в следующих разделах:

  - "Маршрутизация полученных документов"

  - "Пересылка полученных документов"

  - "Переадресация полученных документов"

  - "Маршрутизация электронной почты, полученной через SMTP"

- Маршрутизация принятых документов

- Отправка полученных документов

- Переадресация полученных документов

- Маршрутизация электронной почты, полученной через SMTP

- SMTP Настр.дост.принят.файла

- Переадресация

- Специальных отправителей обрабатывать по-другому

- Настройки ячейки