ManualsContentsPreviousNext
Settings

# Specifications

Interface | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, IEEE 802.11 a/b/g
Frame type | Ethernet II, IEEE 802.2, IEEE 802.3, SNAP
Printer (LAN-Fax) | TCP/IP (IPv4/IPv6)
|  | LPR
|  | RSH
|  | RCP
|  | DIPRINT
|  | FTP
|  | IPP
|  | IPP-SSL
| IPX/SPX (NetWare)
| SMB
| WSD (Printer)
Internet Fax | TCP/IP (IPv4/IPv6)
|  | SMTP
|  | SMTP-C
|  | POP3
|  | IMAP4
Network Scanner | IPv4
|  | RSH
|  | FTP
|  | FTP-C
|  | SMTP
|  | SMTP-C
|  | POP3
| SMB
| NCP
| WSD (Scanner)
Document Server | TCP/IP (IPv4/IPv6)
|  | FTP
|  | FTP-C
|  | HTTP
|  | HTTPS
Management Function | TCP/IP (IPv4/IPv6)
|  | RSH
|  | RCP
|  | FTP
|  | FTP-C
|  | SNMP
|  | SNMP-C
|  | HTTP
|  | HTTPS
|  | TELNET
|  | NBT
|  | DHCP
|  | DNS
|  | DNS-C
|  | LDAP

To use IPP and SMB, use the SmartDeviceMonitor for Client port.

To use IPP under Windows XP/Vista/7, Windows Server 2003/2003 R2/ 2008/2008 R2, use the Standard IPP port.

Under Windows Vista/7, or Windows Server 2008/2008 R2, WSD (Printer), WSD (Scanner), uses the WSD Port.

Only the rsh / rcp commands in the Unix OS standard command set are supported.