Pomoc

# Aktualizacja klucza szyfrowania

Poprzedni Następny

Klucz szyfrowania można zaktualizować i utworzyć nowy. Aktualizacje są możliwe, jeśli urządzenie działa prawidłowo.

- Klucz szyfrowania jest wymagany w celu przywrócenia danych w przypadku awarii urządzenia. Klucz szyfrowania powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu w razie konieczności przywrócenia kopii zapasowych danych.

- Po aktualizacji klucza szyfrowania, szyfrowanie będzie przeprowadzane z użyciem nowego klucza. Po zakończeniu procedury na panelu operacyjnym urządzenia, wyłącz główne zasilanie i ponownie uruchom urządzenie, aby uaktywnić nowe ustawienia. Jeśli dane mają być przenoszone na dysk twardy, ponowne uruchomienie może przebiegać wolniej.

- Jeżeli proces aktualizacji klucza szyfrowania nie został zakończony, wydrukowany klucz szyfrowania nie będzie ważny.

Zaloguj się jako administrator urządzenia, korzystając z panela operacyjnego.

Naciśnij przycisk [Ustawienia systemu].

Naciśnij przycisk [Narzędzia administr.].

Naciśnij trzykrotnie przycisk [Następny].

Naciśnij przycisk [Ustawienia szyfrowania danych maszyny].

Naciśnij przycisk [Aktual. klucz szyfrow.].

Wybierz dane, które mają być przeniesione na dysk twardy i które nie będą usunięte.

Aby przenieść wszystkie dane na dysk twardy, wybierz opcję [Wszystkie dane]. Jeśli chcesz przenieść tylko ustawienia urządzenia, wybierz opcję [Tylko dane z pliku syst.]. Aby usunąć wszystkie dane, wybierz opcję [Formatuj wszyst. dane].

Wybierz metodę wykonywania kopii zapasowej.

Jeśli została wybrana opcja [Zapisz na kar.SD], włóż kartę SD do gniazda obsługującego karty pamięci, znajdującego się z boku panelu operacyjnego i naciśnij przycisk [OK], aby utworzyć kopię zapasową klucza szyfrowania danych urządzenia.

Szczegółowe informacje na temat wkładania karty SD, patrz Wprowadzenie.

Jeżeli wybrana została opcja [Drukuj na pap.], naciśnij przycisk [Start] i wydrukuj klucz szyfrowania danych urządzenia.

Naciśnij przycisk [OK].

Naciśnij przycisk [Wyjście].

Naciśnij przycisk [Wyjście].

Wyloguj się.

Wyłącz główny wyłącznik zasilania urządzenia, a następnie włącz go ponownie.

Urządzenie rozpocznie konwertować dane w pamięci po włączeniu urządzenia. Czekaj, dopóki nie pojawi się komunikat `“Zakończyła się konwersja pamięci. Wyłącz główny przełącznik zasilania. ”` i ponownie wyłącz główne przełączniki zasilania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyłączania głównego zasilania, patrz Wprowadzenie.

PoprzedniNastępny