Pomoc

# Gdy nie można użyć funkcji zdalnego faksu

Poprzedni Następny

Komunikat | Przyczyny | Rozwiązania
--- | --- | ---
`“Autoryzacja zdalengo urządzenia nie udała się. Sprawdź ustawienia autoryzacyjne urządzenia zdalnego.”` | Autoryzacja użytkownika w urządzeniu głównym się nie powiodła. | Szczegółowe informacje na temat autoryzacji użytkownika znajdują się w Podręczniku bezpieczeństwa.
`“Autoryzacja zdalengo urządzenia nie udała się. Sprawdź ustawienia autoryzacyjne urządzenia zdalnego.”` | Autoryzacja kodu użytkownika jest ustawiona w urządzeniu podłączonym za pomocą funkcji zdalnego faksowania. | Funkcja zdalnego faksowania nie obsługuje autoryzacji kodu użytkownika. Wyłącz autoryzację kodu użytkownika w urządzeniu głównym.
`“Autoryzacja zdalengo urządzenia nie udała się. Sprawdź ustawienia autoryzacyjne urządzenia zdalnego.”` | Użytkownik nie ma uprawnień do użycia funkcji w urządzeniu głównym. | Szczegółowe informacje na temat ustawień zezwoleń, patrz Podręcznik bezpieczeństwa.
`“Sprawdź czy są jakieś problemy z siecią.”` [16-00] | Dla urządzenia głównego nie został zarejestrowany Adres IP. Sieć nie została prawidłowo podłączona. | Sprawdź, czy w menu [Ustawienia systemu] określono prawidłowy adres IP urządzenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji odnoście adresu IP urządzenia głównego skontaktuj się z administratorem. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat problemów z siecią, skontaktuj się z administratorem.
`“Połączenie z urządzeniem zdalnym nie udało się. Sprawdź status zdlanego urządzenia. ”` | Podczas korzystania z funkcji zdalnego faksowania wystąpił błąd sieci. | Sprawdź, czy urządzenie główne obsługuje funkcję zdanego faksowania. Sprawdź, czy urządzenie główne pracuje normalnie. Sprawdź, czy ustawiono poprawny adres IP lub nazwę hosta dla urządzenia głównego w menu [Ustawienia systemu]. Szczegółowe informacje na temat tych ustawień można uzyskać u administratora. Sprawdź, czy kabel LAN jest prawidłowo podłączony do urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat problemów z siecią, skontaktuj się z administratorem.
`“Połączenie z urządzeniem zdalnym nie udało się. Sprawdź status zdlanego urządzenia. ”` | Zasilanie urządzenia głównego jest wyłączone. | Włącz zasilanie urządzenia głównego.
`“Połączenie z urządzeniem zdalnym nie udało się. Sprawdź status zdlanego urządzenia. ”` | Wystąpił błąd związany z przekroczeniem limitu czasu połączenia z urządzeniem za pomocą funkcji zdalnego faksowania. | Sprawdź, czy kabel LAN jest prawidłowo podłączony do urządzenia. Sprawdź, czy urządzenie główne pracuje prawidłowo. Aby uzyskać informacje szczegółowe na temat połączenia z urządzeniem głównym, patrz Fax.
`“Nie udało się połączyć ze zdalnym urządzeniem. Zaistniał problem konstrukcyjny zdalnego urządzenia. Skontaktuj się z administratorem. ”` | Ustawienia lub konfiguracja urządzenia korzystania z funkcji zdalnego faksu do połączenia z urządzeniem głównym są nieprawidłowe. | Szczegółowe informacje na temat ustawień i konfiguracji urządzenia przy wykorzystaniu funkcji faksu zdalnego do połączenia z urządzeniem głównym można uzyskać u administratora.
`“Wystąpił błąd transferu. Sprawdź status urządzenia zdalnego. ”` | Podczas transmisji wystąpił błąd sieci. | Sprawdź, czy ustawiono poprawny adres IP lub nazwę hosta dla urządzenia głównego w menu [Ustawienia systemu]. Szczegółowe informacje na temat tych ustawień można uzyskać u administratora. Sprawdź, czy urządzenie główne pracuje prawidłowo. Sprawdź, czy kabel LAN jest prawidłowo podłączony do urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat nadawania, skontaktuj się z administratorem.
`“Dysk twardy zdalnego urządzenia jest pełny.”` | Dysk twardy uległ przepełnieniu po użyciu funkcji zdalnego faksowania do skanowania oryginału. | Usuń niepotrzebne pliki.

PoprzedniNastępny