Pomoc

# Wykonywanie kopii zapasowej klucza szyfrowania

Poprzedni Następny

Można wykonać kopię zapasową klucza szyfrowania. Określ, czy zapisać ją na karcie SD, czy wydrukować.

- Klucz szyfrowania jest wymagany w celu przywrócenia danych w przypadku awarii urządzenia. Klucz szyfrowania powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu w razie konieczności przywrócenia kopii zapasowych danych.

Zaloguj się jako administrator urządzenia, korzystając z panela operacyjnego.

Naciśnij przycisk [Ustawienia systemu].

Naciśnij przycisk [Narzędzia administr.].

Naciśnij trzykrotnie przycisk [Następny].

Naciśnij przycisk [Ustawienia szyfrowania danych maszyny].

Naciśnij przycisk [Kopia zapas.klucza szyfr.].

Wybierz metodę wykonywania kopii zapasowej.

Jeśli została wybrana opcja [Zapisz na kar.SD], włóż kartę SD do gniazda obsługującego karty pamięci, znajdującego się z boku panelu operacyjnego i naciśnij przycisk [OK]. Po utworzeniu kopii zapasowej klucza szyfrowania danych urządzenia naciśnij przycisk [Wyjście].

Szczegółowe informacje na temat wkładania karty SD, patrz Wprowadzenie.

Jeżeli wybrana została opcja [Drukuj na pap.], naciśnij przycisk [Start] i wydrukuj klucz szyfrowania danych urządzenia.

Naciśnij przycisk [Wyjście].

Wyloguj się.

PoprzedniNastępny