Pomoc

# Włączanie i wyłączanie protokołów

Poprzedni Następny

Określ, czy funkcja dla poszczegółnych protokołów ma być włączona czy wyłączona. Za pomocą tego ustawienia można określić, które protokoły mają być dostępne, przez co można zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi poprzez sieć. Ustawienia sieciowe można określić przy użyciu panela operacyjnego, programu Web Image Monitor, usługi telnet bądź programów Device Manager NX i Remote Communication Gate S. W przypadku programu Device Manager NX można za jego pomocą uruchomić program Web Image Monitor i z jego poziomu skonfigurować ustawienia.

Protokół | Port | Metoda ustawiania | Gdy są wyłączone
--- | --- | --- | ---
IPv4 | - | Panel operacyjny Web Image Monitor telnet Device Manager NX Remote Communication Gate S | Nie można używać żadnych aplikacji działających przez IPv4. Gdy protokół IPv4 jest używany, nie można go wyłączyć przy pomocy programu Web Image Monitor.
IPv6 | - | Panel operacyjny Web Image Monitor telnet Device Manager NX Remote Communication Gate S | Nie można korzystać z wszystkich aplikacji używających protokołu IPv6.
IPsec | - | Panel operacyjny Web Image Monitor telnet Device Manager NX | Szyfrowanie transmisji za pomocą IPsec jest wyłączone.
FTP | TCP:21 | Web Image Monitor telnet Device Manager NX Remote Communication Gate S | Nie można korzystać z funkcji wymagających FTP. Można ograniczyć wyświetlanie informacji osobistych poprzez wprowadzenie ustawień na panelu operacyjnym przy użyciu funkcji "Ogranicz wyświetl. informacji o użytk.".
ssh/sftp | TCP:22 | Web Image Monitor telnet Device Manager NX Remote Communication Gate S | Nie można korzystać z funkcji wymagających sftp. Można ograniczyć wyświetlanie informacji osobistych poprzez wprowadzenie ustawień na panelu operacyjnym przy użyciu funkcji "Ogranicz wyświetl. informacji o użytk.".
telnet | TCP:23 | Web Image Monitor Device Manager NX | Wydawanie poleceń za pomocą telnet jest wyłączone.
SMTP | TCP:25 (zmienna) | Panel operacyjny Web Image Monitor Device Manager NX Remote Communication Gate S | Nie można korzystać z funkcji faksu internetowego oraz powiadamiania e-mail wymagających odbioru danych za pomocą protokołu SMTP.
HTTP | TCP:80 | Web Image Monitor telnet Device Manager NX | Nie można korzystać z funkcji wymagających HTTP. Nie można drukować używając protokołu IPP na porcie 80.
HTTPS | TCP:443 | Web Image Monitor telnet Device Manager NX | Nie można korzystać z funkcji, które wymagają HTTPS. Nie można korzystać z funkcji @Remote. Za pomocą panela operacyjnego lub programu Web Image Monitor można także skonfigurować wymagane ustawienia połączenia SSL.
SMB | TCP:139 | Panel operacyjny Web Image Monitor telnet Device Manager NX Remote Communication Gate S | Nie można korzystać z funkcji drukowania SMB.
NBT | UDP:137 UDP:138 | telnet | Nie można korzystać z funkcji drukowania SMB za pośrednictwem TCP/IP oraz funkcji przeznaczonych dla NetBIOS na serwerze WINS.
SNMPv1,v2 | UDP:161 | Web Image Monitor telnet Device Manager NX Remote Communication Gate S | Nie można korzystać z funkcji wymagających SNMPv1, v2. Za pomocą panela sterowania, programu Web Image Monitor lub połączenia telnet, można określić, że ustawienia SNMPv1, v2 są tylko do odczytu i nie mogą być edytowane.
SNMPv3 | UDP:161 | Web Image Monitor telnet Device Manager NX Remote Communication Gate S | Nie można korzystać z funkcji wymagających SNMPv3. Za pomocą panela operacyjnego, programu Web Image Monitor lub telnet można określić ustawienie wymagające szyfrowania transmisji odbywającej za pomocą protokołu SNMPv3 i ograniczające używanie innych metod transmisji.
RSH/RCP | TCP:514 | Web Image Monitor telnet Device Manager NX Remote Communication Gate S | Nie można korzystać z funkcji wymagających RSH i funkcji sieciowych TWAIN. Można ograniczyć wyświetlanie informacji osobistych poprzez wprowadzenie ustawień na panelu operacyjnym przy użyciu funkcji "Ogranicz wyświetl. informacji o użytk.".
LPR | TCP:515 | Web Image Monitor telnet Device Manager NX Remote Communication Gate S | Nie można korzystać z funkcji LPR. Można ograniczyć wyświetlanie informacji osobistych poprzez wprowadzenie ustawień na panelu operacyjnym przy użyciu funkcji "Ogranicz wyświetl. informacji o użytk.".
IPP | TCP:631 | Web Image Monitor telnet Device Manager NX Remote Communication Gate S | Nie można korzystać z funkcji IPP.
IP-Fax | TCP:1720 (H.323) UDP:1719 (Gatekeeper) TCP/UDP:5060 (SIP) TCP:5000 (H.245) UDP:5004, 5005 (Voice) TCP/UDP:49152 (T.38) | Panel operacyjny Web Image Monitor Device Manager NX Remote Communication Gate S | Nie można używać funkcji połączenia faksu IP korzystających z protokołów H.323, SIP i T.38.
SSDP | UDP:1900 | Web Image Monitor telnet Device Manager NX | Nie można korzystać z funkcji wykrywania urządzeń za pomocą UPnP w systemie Windows.
Bonjour | UDP:5353 | Web Image Monitor telnet Device Manager NX Remote Communication Gate S | Nie można korzystać z funkcji Bonjour.
@Remote | TCP:7443 TCP:7444 | Panel operacyjny telnet | Nie można korzystać z funkcji @Remote.
DIPRINT | TCP:9100 | Web Image Monitor telnet Device Manager NX Remote Communication Gate S | Nie można korzystać z funkcji DIPRINT.
RFU | TCP:10021 | Panel operacyjny telnet | Oprogramowania urządzenia można zaktualizować za pośrednictwem protokołu FTP.
NetWare | (IPX/SPX) | Panel operacyjny Web Image Monitor telnet Device Manager NX Remote Communication Gate S | Nie można drukować za pomocą NetWare. Nie można korzystać z SNMP over IPX.
WSD (urządzenie) | TCP:53000 (zmienna) | Web Image Monitor telnet Device Manager NX Remote Communication Gate S | Nie można korzystać z funkcji WS (Device).
WSD (drukarka) | TCP:53001 (zmienna) | Web Image Monitor telnet Device Manager NX Remote Communication Gate S | Nie można korzystać z funkcji WS (Printer).
WSD (skaner)/DSM | TCP-53002 (zmienna) | Web Image Monitor telnet Device Manager NX Remote Communication Gate S | Nie można korzystać z funkcji połączeń WSD (skaner) i DSM.
WS-Discovery | UDP/TCP:3702 | telnet Remote Communication Gate S | Nie można korzystać z funkcji wyszukiwania WSD (urządzenie, drukarka, skaner).
RHPP | TCP:59100 | Web Image Monitor telnet Device Manager NX | Nie można drukować za pomocą RHPP.
LLTD | - | telnet | Funkcja wyszukiwania urządzenia przy użyciu LLTD nie może być używana.
LLMNR | UDP:5355 | Web Image Monitor telnet | Nie można odpowiedzieć na żądania rozpoznania nazw przy użyciu LLMNR.

- Funkcja "Ogranicz wyświetl. informacji o użytk." to jedna z funkcji Rozszerzone zabezpieczenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany tego ustawienia, patrz Określanie funkcji rozszerzonych zabezpieczeń.

Tematy pokrewne

Włączanie i wyłączanie protokołów za pomocą panela operacyjnego
Włączanie i wyłączanie protokołów za pomocą programu Web Image Monitor
PoprzedniNastępny