Pomoc

# Określanie podpisu elektronicznego

Poprzedni Następny

Po zainstalowaniu na urządzeniu certyfikatu urządzenia należy skonfigurować warunki podpisów dla S/MIME. Procedura konfiguracji jest taka sama bez względu na to, czy używasz certyfikatu samopodpisującego się, czy certyfikatu wystawionego przez urząd certyfikacji.

Zaloguj się jako administrator sieci z poziomu programu Web Image Monitor.

Wybierz opcję [Zarządzanie urządzeniem], a następnie kliknij [Konfiguracja].

Kliknij [S/MIME] w obszarze "Ochrona".

W obszarze „Podpis” obok pola „Algorytm Digest” wybierz algorytm digest, który ma być użyty w podpisie elektronicznym.

W obszarze "Podpis" obok opcji "Wysyłanie e-maila przez skaner" wybierz metodę załączania podpisu elektronicznego podczas wysyłania wiadomości e-mail ze skanera.

W obszarze "Podpis" obok pola "Nadawanie przez faks" wybierz metodę załączania podpisu elektronicznego przy przesyłaniu dalej otrzymanego faksu.

W obszarze "Podpis" obok pola "Wysyłanie e-maila przez faks" wybierz metodę załączania podpisu elektronicznego podczas wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu faksu.

W obszarze "Podpis" obok pola "Podczas wysyłania e-mailem wyników nadawania przez faks" wybierz metodę załączania podpisu elektronicznego podczas wysyłania powiadomienia e-mail przy użyciu funkcji faksu.

W obszarze „Podpis” obok opcji „Nadawanie plików zapisanych na serwerze dokumentów (narzędzie)” wybierz metodę załączania podpisu elektronicznego w przypadku przesyłania dalej zapisanych dokumentów.

Kliknij przycisk [OK].

Ustawienia podpisu elektronicznego S/MIME są włączone.

Wyloguj się.

- Skonfiguruj ustawienia na podstawie algorytmów szyfrowania i skrótu, które są obsługiwane przez oprogramowanie poczty e-mail użytkownika.

PoprzedniNastępny