Pomoc

# Poziomy autoryzacji zadań drukowania

Poprzedni Następny

Poziom zabezpieczeń dla opcji „Cała” jest najwyższy. Niższe poziomy to kolejno „Proste (ograniczone)” i „Proste (wszystko)”.

- Pełne

  Wybierz tę funkcję w celu autoryzowania wszystkich zadań drukowania oraz ustawień zdalnych.

  Urządzenie autoryzuje wszystkie zadania drukowania i ustawienia zdalne oraz anuluje zadania i ustawienia, dla których autoryzacja nie powiodła się.

  Aby można było drukować w środowisku, które nie obsługuje autoryzacji, wybierz opcję [Proste (Wszystko)] lub [Proste (Ograniczone)].

- Proste (ograniczone)

  Wybierz tę opcję, aby ograniczyć zakres opcji [Proste (wszystko)].

  Określony zakres może drukować bez względu na funkcję autoryzacji. Autoryzacja będzie stosowana w przypadku adresów spoza tego zakresu.

  Można określić, czy opcja [Proste (wszystko)] ma być stosowana przy połączeniu USB oraz połączeniu przez adres IPv4 użytkownika. Zakres adresów IPv6 może być konfigurowany w programie Web Image Monitor.

- Proste (wszystko)

  To ustawienie należy określić w celu drukowania przy pomocy sterownika drukarki lub urządzenia, które nie będzie mogło być zidentyfikowane przez urządzenie lub jeśli do drukowania nie będzie wymagana autoryzacja.

  Zadania drukowania i ustawienia nieposiadające informacji o autoryzacji są wykonywane bez poddawania autoryzacji.

  Urządzenie autoryzuje zadania drukowania i ustawienia zdalne posiadające informacje o autoryzacji oraz anuluje zadania i ustawienia, dla których autoryzacja nie powiodła się.

  Nieautoryzowani użytkownicy mogą korzystać z urządzenia, drukowanie bowiem jest możliwe bez autoryzacji użytkownika.

PoprzedniNastępny