Pomoc

# Włączanie SSL/TLS

Poprzedni Następny

Po zainstalowaniu certyfikatu w urządzeniu włącz ustawienia zabezpieczeń SSL/TLS.

Procedura ta dotyczy jedynie certyfikatów samopodpisujących się lub wystawionych przez urząd certyfikacji.

Zaloguj się jako administrator sieci z poziomu programu Web Image Monitor.

Wybierz opcję [Zarządzanie urządzeniem], a następnie kliknij [Konfiguracja].

Kliknij [SSL/TLS] w obszarze "Ochrona".

W przypadku protokołów IPv4 i IPv6 wybierz opcję „Aktywne”, jeśli ma zostać włączone szyfrowanie SSL/TLS.

Wybierz tryb szyfrowania komunikacji dla opcji „Pozwól na komunikację SSL/TLS”.

Aby wyłączyć protokół, kliknij opcję [Nieaktywne] obok pola "TLS1.2", "TLS1.1", "TLS1.0" lub "SSL3.0".

Co najmniej jeden protokół musi być włączony.

W obszarze "Ustawienia szyfrowania" określ szyfrowanie, jakie ma być zastosowana dla "AES", "3DES" i/lub "RC4". Musisz wybrać przynajmniej jedno pole wyboru.

Należy pamiętać, że dostępność szyfrowania zmienia się w zależności od ustawień, jakie zostały określone dla "TLS1.2", "TLS1.1", "TLS1.0" lub "SSL3.0".

Kliknij przycisk [OK].

Zostanie wyświetlony komunikat `“Aktualizacja...”`. Poczekaj 1-2 minuty i kliknij przycisk [OK].

Jeśli poprzedni ekran nie jest ponownie wyświetlany po kliknięciu przycisku [OK], zaczekaj chwilę, a następnie kliknij przycisk odświeżania w przeglądarce internetowej.

Wyloguj się.

- Jeśli ustawisz "Pozwól na komunikację SSL/TLS" dla [Tylko szyfrowany tekst], komunikacja nie będzie możliwa, jeśli wybrałeś protokół, który nie obsługuje przeglądarki internetowej lub określiłeś tylko ustawienie szyfrowania. W takim przypadku włącz komunikację przez ustawienie [Pozwól na komunikację SSL/TLS] to [Szyfrowany/jawny tekst] za pomocą panela operacynego urządzenia, a następnie określ poprawnie protokół i szyfrowanie.

- Wersja SSL/TLS i ustawienia szyfrowania mogą być zmienione równo w [Ochrona sieci].

- W zależności od ustawień wybranych dla "TLS1.2", "TLS1.1", "TLS1.0" i "SSL3.0" urządzenie może nie móc połączyć się z zewnętrznym serwerem LDAP.

- Jeśli tylko TLS1.2 i TLS1.1 są włączone, autoryzacja serwera integracji nie może być wykonana.

- Następujące typy połączenia i danych są zawsze zaszyfrowane przez SSL3.0: połączenie przez @Remote, autoryzacja serwera integracji, pliki wysłane przez serwer dostarczania i dzienniki przesłane do Remote Communication Gate S.

PoprzedniNastępny