Pomoc

# Ustawienia, które można skonfigurować za pomocą panela operacyjnego

Poprzedni Następny

Za pomocą panelu operacyjnego skonfiguruj przedstawione w poniższej tabeli ustawienia ochrony.

Ustawienia systemu

Karta | Pozycja | Ustawienie
--- | --- | ---
Ustawienia zegara | Zegar automatycznego wylogowania | Włączone: 180 sekund lub mniej. Patrz Automatyczne wylogowanie.
Narzędzia administratora | Zarządzanie autoryzacją użytkownika | Wybierz [Autoryz. podstawowa], a następnie ustaw opcję "Autoryzacja zadań drukarki" na [Cała]. Patrz Autoryzacja podstawowa.
Narzędzia administratora | Zarządzanie autoryzacją administratoraZarządzanie użytkow. | Wybierz wartość [Włączone], a następnie dla opcji "Dostępne ustawienia" wybierz [Narzędzia administr.]. Patrz Konfiguracja autoryzacji administratora.
Narzędzia administratora | Zarządzanie autoryzacją administratoraZarządzanie maszyną | Wybierz [Włączone], a następnie wybierz "Dostępne ustawienia". Patrz Konfiguracja autoryzacji administratora.
Narzędzia administratora | Zarządzenie autoryzacją administratoraZarządzanie siecią | Wybierz ustawienie [Włączone], a następnie w polu "Dostępne ustawienia" wybierz opcje [Ustawienia interfejsu], [Przesyłanie pliku] i [Narzędzia administr.]. Patrz Konfiguracja autoryzacji administratora.
Narzędzia administratora | Zarządzanie autoryzacją administratoraZarządzanie plikami | Wybierz wartość [Włączone], a następnie dla opcji "Dostępne ustawienia" wybierz [Narzędzia administr.]. Patrz Konfiguracja autoryzacji administratora.
Narzędzia administratora | Rozszerzone zabezpieczeniaUstawienia przez SNMPv1, v2 | Zabronione Patrz Określanie funkcji rozszerzonych zabezpieczeń.
Narzędzia administratora | Rozszerzone zabezpieczeniaKlucz szyfr.ster.: siła szyfr. | AES Patrz Określanie funkcji rozszerzonych zabezpieczeń.
Narzędzia administratora | Rozszerzone zabezpieczeniaAutoryzuj bieżące zadanie | Prawa dostępu Patrz Określanie funkcji rozszerzonych zabezpieczeń.
Narzędzia administratora | Rozszerzone zabezpieczeniaWarunki jakie musi spełniać poprawne hasło | "Ustawienia złożoności": Poziom 1 lub wyżej, "Minimalna liczba znaków ": 8 lub więcej Patrz Określanie funkcji rozszerzonych zabezpieczeń.
Narzędzia administratora | Poziom ochrony sieci | Poziom 2 Aby uzyskać status urządzenia z poziomu sterownika drukarki lub programu Web Image Monitor, w programie Web Image Monitor włącz opcję „SNMP”. Patrz Określanie poziomów ochrony sieci.
Narzędzia administratora | Blokada trybu serwisu | Włączone Patrz Ograniczanie działań technika klienta.
Narzędzia administratora | Ustawienia szyfrowania danych maszyny | Wybierz opcję [Szyfruj], a następnie dla opcji „Przenieś wszystkie dane lub tylko dane z pliku systemowego (bez formatowania) lub sformatuj wszystkie dane.” wybierz ustawienie [Wszystkie dane]. Jeśli ustawienie [Szyfruj] zostało już wcześniej wybrane, konfigurowanie kolejnych ustawień nie jest konieczne. Patrz Szyfrowanie danych na dysku twardym.

Funkcje skanera

Karta | Pozycja | Ustawienie
--- | --- | ---
Ustawienia początkowe | Ochrona menu | Poziom 2 Patrz Określanie opcji Ochrona menu.

Funkcje faksu

Karta | Pozycja | Ustawienie
--- | --- | ---
Ustawienia odbioru | Ustaw. użytk. zapisanego pliku odbioru | Wybierz ustawienie [Włączone], a następnie wybierz użytkowników lub grupy, którzy mogą dokonywać operacji na odebranych dokumentach. Patrz Inne funkcje zabezpieczeń.
Ustawienia początkowe | Ochrona menu | Poziom 2 Patrz Określanie opcji Ochrona menu.

- Ustawienia SNMP można określić w [SNMP] pod etykietą [Konfiguracja] w aplikacji Web Image Monitor.

PoprzedniNastępny