Pomoc

# Przewodnik po nazwach i funkcjach komponentów

Poprzedni Następny

Ta sekcja zawiera nazwy i funkcje elementów składowych.

| Nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru spowodowanego przegrzaniem wewnętrznych komponentów.

Widok z przodu i z lewej strony

1. ADF

   Podajnik ADF należy umieścić na oryginałach znajdujących się na szybie ekspozycyjnej.

   Jeśli w podajniku ADF zostanie umieszczony stos oryginałów, podajnik będzie automatycznie podawał oryginały pojedynczo.

   Za pomocą podajnika ADF skanowane są obydwie strony oryginału, jednak jedna strona w pojedynczym przebiegu.

2. Szyba ekspozycyjna

   Oryginały należy umieścić stroną do kopiowania skierowaną do dołu.

3. Główny przełącznik zasilania

   Działanie urządzenia jest możliwe po włączeniu głównego zasilania. Jeżeli jest wyłączony, włącz włącznik.

4. Otwory wentylacyjne

   Zapobiegają przegrzaniu.

5. Panel operacyjny

   Patrz Przewodnik po nazwach i funkcjach panelu operacyjnego urządzenia (podczas korzystania ze standardowego panelu operacyjnego) lub Przewodnik po nazwach i funkcjach panelu operacyjnego urządzenia (podczas korzystania z inteligentnego panelu operacyjnego).

6. Finiszer (tylko typ 2)

   Sortuje, układa w stos i zszywa arkusze papieru.

7. Taca wewnętrzna 1 (tylko typ 1)/ Taca przesuwna finiszera (tylko typ 2)

   Tutaj wyprowadzane są kopie, wydruki lub wiadomości faksowe.

8. Pokrywa przednia

   Otwórz, aby uzyskać dostęp do wnętrza urządzenia.

9. Kaseta 1

   Tutaj załaduj papier.

10. Dolna kaseta na papier

    Tutaj załaduj papier.

11. Dolne kasety na papier

    Tutaj załaduj papier.

Widok z przodu i z lewej strony

1. Przedłużenie podajnika ADF

   Pociągnij za przedłużacz, aby podeprzeć duży papier.

2. Taca prawa

   Wydrukowany papier dostarczany jest tutaj.

3. Prawa górna pokrywa

   Należy otworzyć tę pokrywę po wystąpieniu zacięcia papieru.

4. Zespół dupleksu

   Należy otworzyć tę pokrywę po wystąpieniu zacięcia papieru.

5. Prawa pokrywa kasety 2

   Należy otworzyć tę pokrywę po wystąpieniu zacięcia papieru.

6. Dolna prawa pokrywa

   Należy otworzyć tę pokrywę po wystąpieniu zacięcia papieru.

7. Prowadnice do papieru

   Po załadowaniu papieru do tacy ręcznej należy wyrównać położenie prowadnic do papieru.

8. Taca ręczna

   Używana do kopiowania lub drukowania na foliach przezroczystych, naklejkach i papierze, którego nie można ładować do kaset na papier.

9. Przedłużenie

   Ładując do tacy ręcznej papier o rozmiarze A4, 81/2 × 11 lub większy, należy wysunąć to przedłużenie tacy.

Widok z tyłu i z lewej strony

1. Otwory wentylacyjne

   Zapobiegają przegrzaniu.

PoprzedniNastępny