Pomoc

# Kontrola dostępu

Poprzedni Następny

Urządzenie może kontrolować dostęp TCP/IP.

Ogranicz adresy IP, z których możliwy jest dostęp, określając zakresów kontroli dostępu.

Na przykład, jeśli zakres kontroli dostępu określono jako [192.168.15.16]-[192.168.15.20], dostęp będzie możliwy dla klientów o adresach PC w zakresie od [192.168.15.16] do [192.168.15.20].

- Korzystając z kontroli dostępu, można ograniczyć dostęp przy użyciu protokołów LPR, RCP/RSH, FTP, ssh/sftp, Bonjour, SMB, WSD (Device), WSD (Printer), WSD (Scanner)/DSM, IPP, DIPRINT, RHPP, Web Image Monitor lub SmartDeviceMonitor for Client. Nie można ograniczyć monitorowania programu SmartDeviceMonitor for Client. Nie można ograniczyć dostępu z poziomu usługi telnet lub programu Device Manager NX w przypadku monitorowania z użyciem protokołu SNMPv1.

Zaloguj się jako administrator sieci z poziomu programu Web Image Monitor.

Wybierz opcję [Zarządzanie urządzeniem], a następnie kliknij [Konfiguracja].

Kliknij opcję [Kontrola dostępu] w obszarze "Ochrona".

Aby określić adres IPv4, w obszarze „Zakres kontroli dostępu” wpisz adres IP, z którego jest możliwy dostęp do urządzenia.

Aby określić adres IPv6, w polu „Zakres” w obszarze „Zakres kontroli dostępu” wpisz adres IP, z którego jest możliwy dostęp do urządzenia lub wpisz adres IP w polu „Maska” i określ ustawienie opcji „Długość maski”.

Kliknij przycisk [OK].

Zostanie wyświetlony komunikat `“Aktualizacja...”`. Poczekaj 1-2 minuty i kliknij przycisk [OK].

Jeśli poprzedni ekran nie jest ponownie wyświetlany po kliknięciu przycisku [OK], zaczekaj chwilę, a następnie kliknij przycisk odświeżania w przeglądarce internetowej.

Wyloguj się.

PoprzedniNastępny