Pomoc

# Kopiowanie na koperty z tacy ręcznej

Poprzedni Następny

Przed użyciem tej funkcji należy wybrać typ papieru [Koperta] w polu [Ustaw. kaset na pap.] pozycji Narzędzia użytkownika. Aby uzyskać informacje szczegółowe, patrz Podłączanie urządzenia/ustawienia systemu.

Załaduj koperty przodem do dołu na tacę ręczną.

Taca ręczna () wybierana jest automatycznie.

Naciśnij przycisk [].

Naciśnij przycisk [Rozmiar papieru].

Określ rozmiar koperty, a następnie naciśnij dwa raz przycisk [OK].

Umieść oryginały i naciśnij przycisk [Start].

PoprzedniNastępny