Pomoc

# Konfiguracja ustawień protokołu IPsec

Poprzedni Następny

W celu zabezpieczenia komunikacji, urządzenie obsługuje protokół IPsec. Protokół IPsec pozwala na bezpieczne przesyłanie pakietów danych na poziomie protokołu IP z wykorzystaniem metody szyfrowania za pomocą współdzielonego klucza, używanego przez stronę nadawcy i odbiorcy. To urządzenie używa automatycznej zmiany klucza w celu konfigurowania wstępnie współdzielonego klucza dla obu stron. Ustawienie automatycznej zmiany pozwala odnawiać ustawienia zmiany klucza współdzielonego co pewien określony czas i dzięki temu zapewnia wyższe bezpieczeństwo transmisji.

- Kiedy dla opcji „Wyłącz komunikację HTTPS” jest ustawiona wartość Nieaktywne, dostęp do aplikacji Web Image Monitor może zostać utracony, jeśli ustawienia klucza są nieprawidłowo skonfigurowane. Aby temu zapobiec, można określić, aby IPsec wykluczał komunikację HTTPS, wybierając wartość „Aktywny”. Aby włączyć transmisję HTTPS, zalecamy wybranie wartości „Nieaktywne" dla opcji „Wyłącz komunikację HTTPS" po uprzednim upewnieniu się, że protokół IPsec został prawidłowo skonfigurowany. W przypadku wybrania wartości „Aktywny" dla opcji „Wyłącz komunikację HTTPS”, mimo że protokół IPsec nie jest ukierunkowany na transmisję HTTPS, aplikacja Web Image Monitor może nie być dostępna, kiedy protokół IPsec jest ukierunkowany na TCP ze strony komputera.

- Jeśli dostęp do programu Web Image Monitor nie jest możliwy ze względu na problemy z konfiguracją protokołu IPsec, wyłącz protokół IPsec w pozycji Ustaw. systemu na panelu sterowania, a następnie przejdź do programu Web Image Monitor.

- Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące włączania i wyłączania protokołu IPsec za pomocą panelu operacyjnego, zobacz opcję "Ustawienia interfejsu".

- IPsec nie jest stosowany w przypadku danych uzyskiwanych poprzez DHCP, DNS lub WINS.

- IPsec dla IPv4 obsługiwany jest w systemie Windows XP SP2 lub w nowszych wersjach oraz w systemie Windows Server 2003/2003 R2. IPsec dla IPv4 i IPv6 obsługiwany jest w systemie Windows Vista/7/8, Windows Server 2008/2008 R2/2012, Mac OS X 10.4.8 i nowszy, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0 oraz Solaris 10. Niektóre ustawienia nie są jednak obsługiwane w zależności od systemu operacyjnego. Upewnij się, że określone ustawienia protokołu IPsec są zgodne z ustawieniami protokołu IPsec systemu operacyjnego.

Tematy pokrewne

Szyfrowanie i autoryzacja przez IPsec
Ustawienia automatycznej zmiany klucza szyfrowania
Ustawienia IPsec
Ustawienia automatycznej zmiany klucza szyfrowania Przebieg konfiguracji
Polecenia konfiguracyjne usługi telnet
PoprzedniNastępny