Pomoc

# Ustawienie użytkownika dla SSL/TLS

Poprzedni Następny

Zaleca się, aby po instalacji samopodpisującego się certyfikatu lub certyfikatu urządzenia na podstawie certyfikatu prywatnego w module głównym oraz włączeniu szyfrowania SSL/TLS (szyfrowanie komunikacji) przeszkolić użytkowników, w jaki sposób instalować certyfikat na swoich komputerach. Instalacja certyfikatu jest szczególnie wymagana w przypadku użytkowników, którzy chcą drukować przez IPP-SSL z systemu Windows Vista/7/8, Windows Server 2008/2008 R2/2012. Administrator sieci powinien pouczyć każdego użytkownika o konieczności zainstalowania certyfikatu.

Uzyskując dostęp do urządzenia przez IPP, wybierz [Zaufane główne urzędy certyfikacji] w celu wskazania lokalizacji certyfikatu.

- W przypadku otrzymania zapytania od użytkownika odnośnie problemów takich jak wygasły certyfikat, należy podjąć odpowiednie kroki.

- Jeśli certyfikat wydany przez urząd certyfikacji został zainstalowany w urządzeniu, sprawdź jego lokalizację, kontaktując się z urzędem.

- Aby zmienić nazwę hosta lub adres IP w polu [Common Name] certyfikatu urządzenia w trakcie korzystania ze standardowego portu IPP systemu operacyjnego Windows Vista/7/8 lub Windows Server 2008/2008 R2/2012, usuń wszystkie wcześniej skonfigurowane drukarki PC i zainstaluj je po zmianie wartości pola [Common Name]. Aby zmienić ustawienia autoryzacji użytkownika (nazwę użytkownika i hasło logowania), usuń wszystkie wcześniej skonfigurowane drukarki PC i zainstaluj je ponownie po zmianie ustawień autoryzacji.

PoprzedniNastępny