Pomoc

# Podstawowa procedura

Poprzedni Następny

W celu wykonania kopii oryginały należy umieścić na szybie ekspozycyjnej lub w podajniku ADF.

Układanie oryginału na szybie ekspozycyjnej należy rozpocząć od pierwszej strony. Przy wkładaniu oryginałów do podajnika ADF należy ułożyć je tak, aby pierwsza strona była na górze.

Aby uzyskać szczegółowy opis sposobu umieszczania oryginału na szybie ekspozycyjnej, patrz Umieszczanie oryginałów na szybie ekspozycyjnej.

Aby uzyskać szczegółowy opis sposobu umieszczania oryginału w podajniku ADF, patrz Umieszczanie oryginałów w automatycznym podajniku dokumentów.

W przypadku kopiowania na papierze innym niż zwykły należy podać rodzaj papieru w opcji Narzędzia użytkownika zgodnie z gramaturą używanego papieru. Aby uzyskać informacje szczegółowe, patrz Connecting the Machine/ System Settings.

Poniższa procedura wyjaśnia kopiowanie na papier, którego rozmiar i orientacja są dokładnie takie same jak oryginałów.

Wyświetl ekran początkowy kopiarki.

- Z zastosowaniem standardowego panela operacyjnego

  Naciśnij przycisk [Home] z lewej dolnej strony panela operacyjnego, po czym na ekranie [Home] naciśnij ikonę [Kopiarka].

- Z zastosowaniem Smart Operation Panel

  Naciśnij przycisk [Home] w górnej lewej części panela operacyjnego. Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij ikonę [Kopiarka] znajdującą się na Ekranie głównym 4.

Upewnij się, że zostały usunięte wszelkie wcześniejsze ustawienia.

Jeśli znajdują się tam jeszcze poprzednie ustawienia, naciśnij przycisk [Resetowanie].

Wybierz kasetę na papier zawierającą papier, którego rozmiar i orientacja są takie same jak oryginałów.

Sprawdź, czy jest wybrana funkcja [Użyj ust.kas.na pap.].

Jeśli wybrana jest funkcja [Użyj ust.kas.na pap.], rozmiar i orientacja papieru kasety, która została wybrana, pojawi się w Ust. oryginału.

Umieść oryginały.

Wprowadź wszelkie niezbędne ustawienia.

Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź liczbę kopii.

Można ustawić maksymalnie 999 kopii.

Naciśnij przycisk [Start].

Jeśli oryginał został umieszczony na szybie ekspozycyjnej, po skanowaniu wszystkich stron należy nacisnąć klawisz []. Po umieszczeniu oryginałów w podajniku ADF niektóre funkcje, takie jak tryb Pakiet, mogą wymagać naciśnięcia klawisza []. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Po zakończeniu zadania kopiowania naciśnij przycisk [Resetowanie], aby skasować ustawienia.

PoprzedniNastępny