Pomoc

# Przed użyciem urządzenia

Poprzedni Następny

Ta sekcja opisuje sposób szyfrowania transmisji danych i konfiguracji konta administratora. Aby uzyskać większe bezpieczeństwo, należy dokonać następującego ustawienia przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Włącz urządzenie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat włączania zasilania, patrz Wprowadzenie.

Wyświetl ekran ustawień początkowych.

- Z zastosowaniem standardowego panela operacyjnego:

  Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/Licznik].

- Z zastosowaniem Smart Operation Panel:

  Naciśnij przycisk [Home] w górnej lewej części panela operacyjnego. Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij ikonę [Narzędzia użytkownika] () na ekranie Home 4.

Naciśnij przycisk [Ustawienia systemu].

Naciśnij przycisk [Ustawienia interfejsu].

Określ adres IPv4.

Szczegółowe informacje na temat określania adresu IPv4 można znaleźć w podręczniku Podłączanie urządzenia/ustawienia systemu.

Naciśnij [Przesyłanie pliku] w [Ustaw. systemu].

Naciśnij przycisk [Adres e-mail administratora], a następnie określ adres e-mail administratora tego urządzenia.

Utwórz i zainstaluj certyfikat urządzenia przy użyciu panela operacyjnego.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu instalowania certyfikatu urządzenia, patrz Ochrona ścieżek komunikacji przy użyciu certyfikatu urządzenia.

Jako adres e-mail do certyfikatu urządzenia, wpisz adres podany w kroku 7.

Zmień nazwę użytkownika i hasło dla administratora.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat określania nazw użytkownika i haseł dla administratorów, patrz Rejestracja i zmiana administratorów.

Podłącz urządzenie do ogólnego używanego środowiska sieciowego.

- Aby włączyć wyższy poziom zabezpieczeń, patrz Dodatkowe informacje o rozszerzonych zabezpieczeniach.

PoprzedniNastępny