Pomoc

# Szyfrowanie przesyłanych haseł

Poprzedni Następny

Konfiguracja klucza szyfrowania sterownika oraz szyfrowanie haseł dla autoryzacji IPP umożliwiają komunikację z zaszyfrowanymi hasłami, a także lepiej zabezpieczają hasła przed ich złamaniem. Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo, zaleca się równoczesne używanie IPsec, SNMPv3 oraz SSL/TLS.

Należy także szyfrować hasła logowania dla autoryzacji administratora oraz użytkownika.

Klucz szyfrowania sterownika

Ten klucz jest ciągiem znaków używanych do szyfrowania haseł logowania lub haseł do dokumentów wysyłanych przez wszystkie sterowniki przy włączonej autoryzacji użytkownika.

Aby zaszyfrować hasło logowania, określ klucz szyfrowania sterownika w urządzeniu i w sterowniku drukarki zainstalowanym na komputerze użytkownika.

Hasło dla Autoryzacji IPP

Aby zaszyfrować hasło Autoryzacji IPP w programie Web Image Monitor, należy ustawić wartość "Autoryzacja" na [DIGEST], a następnie określić hasło autoryzacji IPP ustawione w urządzeniu.

Do zarządzania hasłami autoryzacji IPP można wykorzystać protokoły telnet lub FTP. Nie jest to jednak zalecane.

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat szyfrowania haseł logowania używanych do autoryzacji administratora, patrz Rejestracja i zmiana administratorów.

Tematy pokrewne

Określanie klucza szyfrowania sterownika
Określanie hasła Autoryzacji IPP
PoprzedniNastępny