Pomoc

# Ustawienia, które można skonfigurować, gdy protokół IPsec jest niedostępny

Poprzedni Następny

Jeśli protokół IPsec jest niedostępny, w celu rozszerzenia ochrony danych przesyłanych przez sieć należy skonfigurować ustawienia przedstawione w niniejszej tabeli.

Ustawienia ekranu operacyjnego

Ustawienia systemu
Karta | Pozycja | Ustawienie
--- | --- | ---
Ustawienia interfejsu | IPsec | Nieaktywny
Ustawienia interfejsu | Pozwól na komunikację SSL/TLS | Tylko szyfrowany tekst

- Ustawienia "IPsec" i "Pozwól na komunikację SSL/TLS" można ustawić przy użyciu programu Web Image Monitor.

PoprzedniNastępny