Pomoc

# Komunikaty wyświetlane podczas korzystania z funkcji faksu

Poprzedni Następny

Komunikat | Przyczyny | Rozwiązania
--- | --- | ---
`“Nie można znaleźć określonej ścieżki. Proszę sprawdzić ustawienia. ”` | Nazwa komputera lub folderu wpisana jako miejsce docelowe jest błędna. | Sprawdź, czy wybrano poprawną nazwę komputera i folderu docelowego.
`“Wystąpił błąd i nadawanie zostało anulowane.”` | Oryginał zaciął się podczas nadawania natychmiastowego. Możliwe przyczyny to problem z urządzeniem lub szum na linii telefonicznej. | Naciśnij przycisk [Wyjście], a następnie wyślij dokumenty ponownie.
`“Wystąpił problem funkcjonalny. Przetwarzanie zatrzymane. ”` | Zasilanie zostało wyłączone podczas odbioru dokumentu za pośrednictwem faksu internetowego. | Nawet po niezwłocznym włączeniu zasilania, zależnie od serwera pocztowego, urządzenie może nie być w stanie wznowić odbioru faksu internetowego, jeżeli okres limitu czasu nie upłynął. Poczekaj do upływu limitu czasu serwera pocztowego, po czym wznów odbiór faksu internetowego. W sprawie informacji dotyczących odbioru faksu internetowego skontaktuj się z administratorem.
`“Problemy funkcjonlane z faksem. Dane zostaną zainicjowane. ”` | Wystąpił problem związany z faksem. | Zapisz numer kodu wyświetlony na ekranie, a następnie skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Inne funkcje mogą być używane.
`“Pamięć jest pełna. Nie można dalej skanować. Transmisja zostanie przerwana. ”` | Pamięć jest pełna. | Po naciśnięciu przycisku [Wyjście] urządzenie powróci do trybu oczekiwania i rozpocznie wysyłanie zapisanych stron. Sprawdź strony, które nie zostały wysłane przy użyciu raportu o wynikach komunikacji, po czym wyślij te strony ponownie.
`“Połóż oryginał z powrotem, sprawdź go i naciśnij przycisk Start.”` | Oryginał zaciął się podczas nadawania z pamięci. | Naciśnij przycisk [Wyjście], a następnie wyślij dokumenty ponownie.
`“Niektóre strony są prawie puste.”` | Pierwsza strona dokumentu jest prawie pusta. | Być może została zeskanowana pusta strona oryginału. Pamiętaj o prawidłowym umieszczeniu oryginałów. Szczegółowe informacje dotyczące określania przyczyny pustych stron, patrz Fax.

- Ustawienia, które można sprawdzić w menu Ustawienia systemu lub za pomocą funkcji faksu na panelu operacyjnym, są dostępne również w programie Web Image Monitor. Informacje dotyczące sprawdzania ustawień w programie Web Image Monitor zawiera pomoc do programu.

- Jeżeli w odpowiednim podajniku skończy się papier, na ekranie pokaże się`“Brak papieru. Załaduj papier.”`, aby dodać papier. Jeżeli w innej kasecie znajduje się papier, możliwy jest odbiór dokumentów tak jak zwykle, nawet kiedy na ekranie pojawi się komunikat. Funkcję tą można włączyć i wyłączyć za pomocą opcji „Ustawienia parametrów”. Szczegóły na temat wykonywania tej czynności, patrz Fax.

Tematy pokrewne

Kiedy występują problemy z ustawieniami sieci
Gdy nie można użyć funkcji zdalnego faksu
PoprzedniNastępny