Pomoc

# Web Image Monitor: Interfejs

Poprzedni Następny

Ustawienia te znajdują się w opcji [Konfiguracja] w obszarze [Zarządzanie urządzeniem].

Jeśli jest ustawiona autoryzacja administratora, ograniczenia operacji użytkownika różnią się w zależności od konfiguracji w menu „Dostępne ustawienia”.

[Ustawienia interfejsu]

Ustawienia | Użytkownik | Urządz. | Sieć | Plik | Nie ustaw. | Ustaw.
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[Typ LAN] | – | – | O/Z | – | O | –
[Sieć] | O | O | O | O | O | O
[Adres MAC] | O | O | O | O | O | O
[Ochrona Ethernet] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Szybkość Ethernetu] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Bluetooth] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Tryb pracy] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[USB] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Host USB] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[PictBridge] | O | O/Z | O | O | O/Z | O

[Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN]

Ustawienia | Użytkownik | Urządz. | Sieć | Plik | Nie ustaw. | Ustaw.
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[Typ LAN] | – | – | O/Z | – | O | –
[Sieć] | O | O | O | O | O | O
[Adres MAC] | O | O | O | O | O | O
[Dostępna bezprzewodowa sieć LAN] | O | O | O | O | O | O
[Tryb komunikacji] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[SSID] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Kanał] | O | O | O/Z | O | O/Z | –
[Metoda ochrony] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Ustawienia WEP] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Ustawienia WPA2] | O | O | O/Z | O | O/Z | O

PoprzedniNastępny