Pomoc

# Polecenie "authfree"

Poprzedni Następny

Jeżeli w opcjach autoryzacji zadań drukowania jest wybrana opcja [Proste (ograniczone)], komenda telnet authfree może zostać użyta w celu określenia wyjątków od autoryzacji zadań drukowania.

W celu uzyskania nazwy użytkownika i hasła do logowania się w usłudze telnet zwróć się do administratora. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące logowania do telnetu i używania go, patrz, Podłączanie urządzenia/ustawienia systemu.

Przeglądanie ustawień

`msh> authfree`

Brak określenia wykluczeń autoryzacji powoduje, że kontrola wykluczeń autoryzacji nie zostanie wyświetlona.

Ustawienia adresu IPv4

`msh> authfree "ID" range "start-address" "end-address"`

Ustawienia adresu IPv6

`msh> authfree "ID" range6 "start-address" "end-address"`

Ustawienia maski adresu IPv6

`msh> authfree "ID" mask6 "base-address" "masklen"`

Ustawienia USB

`msh> authfree usb [on|off]`

- Aby wykluczyć połączenia USB z autoryzacji zadań drukowania, opcję tę należy ustawić na "on". Ustawieniem domyślnym jest "off".

Inicjowanie kontroli wykluczenia dostępu

`msh> authfree flush`

- Zarówno w przypadku protokołu IPv4, jak i IPv6 można zarejestrować i wybrać maksymalnie 5 zakresów dostępu.

PoprzedniNastępny