Pomoc

# Kiedy pojawi się inny komunikat

Poprzedni Następny

Komunikat | Przyczyny | Rozwiązania
--- | --- | ---
`“Nie można połączyć się z bezprzewodową kartą. Włącz główny włącznik zasilania, a następnie sprawdzić kartę. ”` ("karta bezprzewodowej sieci" lub "moduł interfejsu Bluetooth" jest określony jako "karta bezprzewodowa".) | Moduł bezprzewodowej sieci LAN nie był włożony podczas włączania urządzenia. Moduł bezprzewodowej sieci LAN został wyjęty po włączeniu urządzenia. Ustawienia nie są aktualizowane, mimo że wykryto moduł. | Wyłącz zasilanie i sprawdź, czy karta sieci bezprzewodowej LAN jest włożona prawidłowo. Następnie włącz zasilanie ponownie. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
`“Nie można połączyć się z interfejsem Bluetooth. Sprawdź interfejs Bluetooth. ”` | Moduł interfejsu Bluetooth został zainstalowany podczas gdy urządzenie zostało włączone. Moduł interfejsu Bluetooth został usunięty podczas gdy urządzenie zostało włączone. | Wyłącz zasilanie, a następnie sprawdź, czy moduł interfejsu Bluetooth został zainstalowany prawidłowo. Następnie włącz zasilanie ponownie. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
`“Czyszczenie szyby skanera. (Znajduje się obok szyby ekspozycyjnej).”` | Szyba ekspozycyjna lub prowadnica automatycznego podajnika dokumentów są brudne. | Wyczyść szybę ekspozycyjną lub płytę dociskową. Patrz Konserwacja i specyfikacja.
`“Ten podajnik jest pełny. Usuń papier. ”` | Taca wyjściowa jest pełna. | Wyjmij papier z tacy wyjściowej i wznów drukowanie. Jeżeli papier jest przeznaczony dla tacy wyjściowej, aby zapobiec wypadaniu papieru z tacy, naciśnij przycisk [Stop], wstrzymując drukowanie, a następnie wyjmij papier. Naciśnij przycisk [Kontynuuj] na panelu operacyjnym, aby wznowić drukowanie.
`“Samodzielne sprawdzanie...”`. | Urządzenie wykonuje operacje dostosowania obrazu. | Urządzenie może przeprowadzać okresową konserwację w trakcie działania. Częstotliwość i czas trwania konserwacji zależy od wilgotności, temperatury, związanych z drukowaniem czynników, takich jak liczba wydruków, rozmiar papieru czy typ papieru. Poczekaj, aż urządzenie wznowi pracę.
"XXX nie odpowiada." (Komunikat ten może się pojawić podczas korzystania z Smart Operation Panel. "XXX" w tym komunikacie wskazuje na używaną w danym momencie funkcję.) | Urządzenie jest zajęte przetwarzaniem danych. | Aby kontynuować bieżące zadanie, naciśnij [Czekaj]. Aby zatrzymać bieżące zadanie, naciśnij [Wymuś zamknięcie].

Tematy pokrewne

Kiedy występuje problem ze skanowaniem lub przechowywaniem oryginałów
Gdy ekran główny nie może być edytowany (podczas pracy ze standardowym panelem operacyjnym)
Kiedy aktualizowana jest książka adresowa
Kiedy dane nie mogą być wysłane ze względu na problem z odbiorcą
Kiedy urządzenia nie można obsługiwać ze względu na problem z certyfikatem użytkownika
Kiedy wystąpi problem z logowaniem
Kiedy użytkownik nie ma uprawnień do wykonania operacji
Kiedy nie można używać serwera LDAP
PoprzedniNastępny