Pomoc

# Zabezpieczanie danych, gdy protokół IPsec jest niedostępny

Poprzedni Następny

Poniższe procedury umożliwiają zwiększenie bezpieczeństwa danych użytkownika w przypadku, gdy protokół IPsec jest niedostępny.

Administratorzy muszą poinformować użytkowników o konieczności realizacji tych procedur.

Fax

- Wysyłanie i otrzymywanie faksów bez użycia IP-Fax:

  W przypadku wysyłania faksów należy określać odbiorców za pomocą numeru faksu, adresata faksu internetowego, adresu e-mail lub folderu przeznaczenia. Nie należy określać miejsca docelowego przy pomocy odbiorcy IP-Fax. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat określania odbiorcy faksu, patrz Faks.

Drukarka

- Drukowanie przy użyciu protokołów obsługujących szyfrowanie:

  Aby używać funkcji drukarki, jako protokół należy wybrać sftp, bądź też wybrać protokół IPP i włączyć szyfrowanie SSL/TLS.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień protokołu IPP, patrz Podręcznik instalacji sterownika.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień protokołu SSL/TLS, patrz Ustawienia konfiguracji protokołu SSL/TLS.

Skaner

- Wysyłanie adresu URL zapisanych plików

  Skonfigurowanie opcji [Ustawienia wysyłania] w obszarze [Ustawienia skanera] umożliwia wysyłanie do odbiorców adresów URL zeskanowanych plików zamiast wysyłania samych zeskanowanych plików. Szczegóły, patrz Skaner.

- Zarządzanie zeskanowanymi plikami przy użyciu programu Web Image Monitor

  Program Web Image Monitor umożliwia wyświetlanie, usuwanie, wysyłanie i pobieranie zeskanowanych plików za pośrednictwem sieci.

- Funkcja autoryzacji S/MIME

  Podczas wysyłania zeskanowanych plików jako załączników do wiadomości e-mail należy je chronić, stosując certyfikat S/MIME. Aby wykonać tę operację, przed wysłaniem plików należy skonfigurować ustawienia w obszarze „Ochrona”. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wysyłania e-maili ze skanera, patrz Skaner.

- Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące włączania i wyłączania protokołu IPsec za pomocą panelu operacyjnego, zobacz opcję "Ustawienia interfejsu".

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat określania ustawień IPsec przy użyciu programu Web Image Monitor, patrz Konfiguracja ustawień protokołu IPsec.

PoprzedniNastępny