Pomoc

# Określanie Ustawień automatycznej wymiany klucza szyfrowania

Poprzedni Następny

Aby zmienić metodę autoryzacji partnera transmisji dla ustawień automatycznej zmiany klucza szyfrowania na „Certyfikat”, należy najpierw zainstalować i przypisać certyfikat. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tworzenia i instalowania certyfikatu urządzenia, patrz Ochrona ścieżek komunikacji przy użyciu certyfikatu urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat metody przypisywania zainstalowanych certyfikatów do protokołu IPsec, patrz Wybór certyfikatu dla IPsec.

Zaloguj się jako administrator sieci z poziomu programu Web Image Monitor.

Wybierz opcję [Zarządzanie urządzeniem], a następnie kliknij [Konfiguracja].

Kliknij [IPsec] w obszarze "Ochrona".

Kliknij [Edytuj] w obszarze "Ustawienia automatycznej zmiany klucza szyfrowania".

Skonfiguruj ustawienia automatycznej zmiany klucza szyfrowania w polu [Ustawienia 1].

Aby skonfigurować klika ustawień, wybierz numer ustawień i dodaj ustawienia.

Kliknij przycisk [OK].

Wybierz [Aktywny] dla opcji "IPsec" w polu "IPsec".

Dla opcji „Wyłącz komunikację HTTPS” wybierz ustawienie [Aktywny], jeśli nie chcesz używać protokołu IPsec dla komunikacji HTTPS.

Kliknij przycisk [OK].

Zostanie wyświetlony komunikat `“Aktualizacja...”`. Poczekaj 1-2 minuty i kliknij przycisk [OK].

Jeśli poprzedni ekran nie jest ponownie wyświetlany po kliknięciu przycisku [OK], zaczekaj chwilę, a następnie kliknij przycisk odświeżania w przeglądarce internetowej.

Wyloguj się.

PoprzedniNastępny