Pomoc

# Zalecane rozmiary i typy papieru

Poprzedni Następny

Ta sekcja opisuje zalecane rozmiary i typy papieru.

- Jeśli używasz papieru, który się zawija, który jest za suchy lub zbyt wilgotny, może on spowodować zapchanie stępla lub zacięcie papieru.

- Nie należy używać papieru przeznaczonego dla drukarek atramentowych, ponieważ może przykleić się on do zespołu grzejnego, powodując nieprawidłowe podawanie papieru.

- Podczas ładowania folii przezroczystych należy odpowiednio określić przód i tył arkuszy, a następnie umieść je we właściwy sposób, aby uniknąć zacięcia.

Kaseta 1

Typ i gramatura papieru | Rozmiar papieru | Pojemność papieru
--- | --- | ---
52–220 g/m2 (14 funtów dokumentowy–80 funtów okładka) Papier cienki–Papier gruby 3 | Rozmiary papieru, które mogą być wykrywane automatycznie: A4, A5, A6, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2 A4, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2 | 550 arkuszy
52–220 g/m2 (14 funtów dokumentowy–80 funtów okładka) Papier cienki–Papier gruby 3 | Wybierz rozmiar papieru w menu Ustaw. kaset na pap.: B5 JIS, B6 JIS, 51/2 × 81/2, 16K A5, A6, B5 JIS, B6 JIS, 16K | 550 arkuszy
52–220 g/m2 (14 funtów dokumentowy–80 funtów okładka) Papier cienki–Papier gruby 3 | Rozmiar niestandardowy: Pionowo: 98,0-216,0 mm Poziomo: 148,0-297,0 mm Pionowo: 3,86-8,50 cali Poziomo: 5,83-11,69 cali | 550 arkuszy
Koperty | Wybierz rozmiar papieru w menu Ustaw. kaset na pap.: 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, kop. C5 , kop C6, ko. DL | *1

*1 Papier należy załadować tak, by wysokość stosu nie przekraczała około 15 mm (0,6 cala).

Kasety 2–4

Typ i gramatura papieru | Rozmiar papieru | Pojemność papieru
--- | --- | ---
52–220 g/m2 (14 funtów dokumentowy–80 funtów okładka) Papier cienki–Papier gruby 3 | Rozmiary papieru, które mogą być wykrywane automatycznie: A4, A5, A6, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2 A4, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2 | 550 arkuszy
52–220 g/m2 (14 funtów dokumentowy–80 funtów okładka) Papier cienki–Papier gruby 3 | Wybierz rozmiar papieru w menu Ustaw. kaset na pap.: B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 8 × 13, 51/2 × 81/2, 16K A5, A6, B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 8 × 13, 16K | 550 arkuszy
52–220 g/m2 (14 funtów dokumentowy–80 funtów okładka) Papier cienki–Papier gruby 3 | Rozmiar niestandardowy: Pionowo: 98,0-216,0 mm Poziomo: 148,0-355,6 mm Pionowo: 3,86-8,50 cali Poziomo: 5,83-14,00 cali | 550 arkuszy
Koperty | Wybierz rozmiar papieru w menu Ustaw. kaset na pap.: 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, kop. C5 , kop C6, ko. DL | *1

*1 Papier należy załadować tak, by wysokość stosu nie przekraczała około 15 mm (0,6 cala).

Taca ręczna

Typ i gramatura papieru | Rozmiar papieru | Pojemność papieru
--- | --- | ---
52–256 g/m2 (14 funtów dokumentowy – 140 funtów indeks) Papier cienki–Papier gruby 4 | Rozmiary papieru, które mogą być wykrywane automatycznie: A4, A5, A6 81/2 × 11, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2 | 100 arkuszy
52–256 g/m2 (14 funtów dokumentowy – 140 funtów indeks) Papier cienki–Papier gruby 4 | *1 B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 13, 8 × 13, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 16K A4, A5, A6, B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 8 × 13, 16K | 100 arkuszy
52–256 g/m2 (14 funtów dokumentowy – 140 funtów indeks) Papier cienki–Papier gruby 4 | Rozmiar niestandardowy *2: Pionowo: 70,0-216,0 mm Poziomo: 127,0–600,0 mm *3*4 Pionowo: 2,76-8,50 cali Poziomo: 5,00–23,62 cala *3*4 | 100 arkuszy
Folia (przezroczysta) | A4 | *5
Papier na etykiety (etykiety samoprzylepne) | A4 | 1 arkusz
Koperty | *1 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, kop. C5 , kop C6, ko. DL | *5*6

*1 Wybierz rozmiar papieru. Dla trybu kopiarki, patrz Kopiarka/serwer dokumentów. Dla trybu drukarki, patrz Określanie standardowych rozmiarów przy użyciu panela operacyjnego.

*2 Wprowadź rozmiar papieru. Dla trybu kopiarki, patrz Kopiarka/serwer dokumentów. Dla trybu drukarki, patrz Określanie niestandardowych rozmiarów papieru za pomocą panela operacyjnego.

*3 Aby załadować papier do tacy ręcznej i dostarczać go do prawej tacy, długość papieru w poziomie musi mieścić się w zakresie od 148,0 do 355,6 mm (od 5,83 do 14,00 cali).

*4 W trybie kopiarki lub Serwer dokumentów maksymalna długość w poziomie dla rozmiaru niestandardowego wynosi 355,6 mm (14,00 cali).

*5 Dopuszczalna ilość papieru w kasecie to ok.10 mm (0,4 cala)/100 arkuszy.

*6 Nie naciskaj na stos kopert, ustalając, czy stos przekracza dopuszczalną wysokość.

Grubość papieru

Grubość papieru *1 | Gramatura papieru
--- | ---
Papier cienki *2 | 52–60 g/m2 (14–16 funtów dokumentowych)
Papier zwykły 1 | 61–80 g/m2 (16–20 funtów dokumentowych)
Papier zwykły 2 | 81-90 g/m2 (20-24 lb. dokumentowy)
Średnio - gruby | 91-105 g/m2 (24-28 lb. dokumentowy)
Papier gruby 1 | 106-130 g/m2 (28-35 lb. dokumentowy)
Papier gruby 2 | 131-163 g/m2 (35 funtów dokumentowy–90 funtów indeks)
Papier gruby 3 | 164-220 g/m2 (90 funtów indeks-80 funtów okładka)
Papier gruby 4 | 221–256 g/m2 (80 funtów okładka–140 funtów indeks)

*1 Jakość wydruku ulegnie pogorszeniu, jeśli gramatura papieru będzie zbliżona do minimalnej lub maksymalnej wartości. Należy zmienić ustawienie gramatury papieru na papier cieńszy lub grubszy.

*2 W zależności od typu mogą się zaginać brzegi papieru lub będzie on nieprawidłowo podawany.

- Niektóre typy papieru, takie jak folia przezroczysta mogą hałasować podczas podawania. Hałas ten nie wskazuje na problem i nie ma wpływu na jakość wydruku.

- Pojemność papieru wskazana w tabelach powyżej stanowi przykład. Rzeczywista pojemność papieru może być niższa w zależności od typu papieru.

- Podczas ładowania papieru należy upewnić się, że wysokość stosu nie wystaje ponad znak ograniczenia w kasecie na papier.

- W razie podawania wielu stron jednocześnie arkusze należy osuszyć lub ładować pojedynczo z kasety ręcznej.

- Wyprostuj zrolowane arkusze przed ich załadowaniem.

- W zależności od rozmiarów i typów papieru, kopiowanie/drukowanie może trwać dłużej niż zwykle.

- Ładowanie papieru grubego o gramaturze 106-256 g/m2 (28 funtów dokumentowych), patrz Papier gruby.

- Ładowanie kopert, patrz Koperty.

- W przypadku kopiowania lub drukowania na papierze z nagłówkiem, orientacja papieru zależy od używanych funkcji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Ładowanie papieru o stałej orientacji lub papieru dwustronnego.

- Jeżeli papier tego samego rozmiaru i typu zostanie załadowany do przynajmniej dwóch kaset, urządzenie będzie automatycznie podawać papier z kasety, dla której wybrane zostanie ustawienie [Tak] dla opcji [Zastosuj automatyczny wybór papieru] po tym, jak w pierwszej kasecie zabraknie papieru. Funkcja ta nosi nazwę Automatyczna zmiana kaset. To pozwala na kontynuowanie kopiowania w trakcie uzupełnienia papieru przy wykonywaniu dużej liczby kopii. Typ papieru dla kasety na papier można określić za pomocą opcji [Typ papieru]. Aby uzyskać informacje szczegółowe, patrz Podłączanie urządzenia/ustawienia systemu. Aby zapoznać się z procedurą ustawienia funkcji Automatyczna zmiana kaset, patrz Kopiarka/serwer dokumentów.

- Podczas ładowania papieru etykietowego:

  - Zaleca się stosowanie papieru etykietowego określonego przez producenta.

  - Zaleca się kłaść jeden arkusz naraz.

  - Podaj opcję [Papier na etykiety] dla typu papieru i określ odpowiednią gramaturę papieru w sekcji [Ustawienia kaset na pap.].

- W przypadku umieszczania folii przezroczystych:

  - Zaleca się, aby używać określonych przez producenta folii przezroczystych.

  - Przy kopiowaniu na folie OHP, patrz Copy/ Document Server.

  - Drukowanie na foliach przezroczystych z komputera, patrz Ustawienia dla grubego papieru, cienkiego papieru lub folii przezroczystej dla rodzaju papieru przy użyciu panelu operacyjnego.

  - Przy każdym użyciu folii należy ją osuszyć. W ten sposób zapobiega się sklejaniu folii i nieprawidłowemu ich podawaniu.

  - Skopiowane i zadrukowane arkusze należy wyjmować pojedynczo.

- Podczas ładowania papieru powlekanego:

  - Aby drukować na papierze powlekanym: naciśnij przycisk [User Tools/Counter], naciśnij [Ustawienia kaset na pap.], po czym dla każdej kasety w opcji [Typ papieru] zdefiniuj [Typ papieru] na [Powlekany: Matowy], po czym ustaw opcję [Grubość papieru] na odpowiednią grubość papieru.

  - Aby wydrukować na papierze powlekanym o wysokim połysku, naciśnij przycisk [User Tools/Counter], naciśnij [Ustawienia kaset na pap.], a następnie dla każdej kasety ustaw [Typ papieru] dla opcji [Typ papieru] na [Powlekany: Błyszcz.].

  - Ładując papier powlekany lub papier błyszczący zawsze powachluj nim przed jego użyciem.

  - Jeżeli podczas korzystania z papieru powlekanego dojdzie do jego zacięcia, albo urządzenie będzie wydawać dziwny hałas podczas jego podawania z kasety, podawaj papier powlekany pojedynczo z kasety ręcznej.

Tematy pokrewne

Papier gruby
Koperty
PoprzedniNastępny