Pomoc

# Łączenie jednostronne

Poprzedni Następny

Łączenie kilku stron na jednej stronie arkusza.

- Z tą funkcją nie można używać tacy ręcznej.

Istnieje sześć typów łączenia jednostronnego.

2 oryginały zadrukowane jednostronnie Łącz jednostr.

Ta funkcja służy do kopiowania dwóch 1-stronnie zadrukowanych oryginałów na jedną stronę arkusza.

4 oryginały zadrukowane jednostronnie Łącz jednostr.

Ta funkcja służy do kopiowania czterech 1-stronnie zadrukowanych oryginałów na jedną stronę arkusza.

8 oryginałów zadrukowanych jednostronnie Łącz jednostr.

Ta funkcja służy do kopiowania ośmiu 1-stronnie zadrukowanych oryginałów na jedną stronę arkusza.

2 kartki zadrukowane dwustronnie Łącz jednostr.

Ta funkcja służy do kopiowania jednego 2-stronnie zadrukowanego oryginału na jedną stronę arkusza.

4 kartki zadrukowane dwustronnie Łącz jednostr.

Ta funkcja służy do kopiowania dwóch 2-stronnie zadrukowanych oryginałów na jedną stronę arkusza.

2 kartki zadrukowane dwustronnie Łącz jednostr.

Ta funkcja służy do kopiowania czterech 2-stronnie zadrukowanych oryginałów na jedną stronę arkusza.

Naciśnij przycisk [Ust. oryginału].

Naciśnij przycisk [Rozmiar oryginału].

Określ rozmiar oryginału, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Wybierz orientację oryginału.

Naciśnij przycisk [OK].

Naciśnij przycisk [Dupl./Łącz./Seria].

Naciśnij przycisk [Łącz].

Wybierz opcję [Jednostr.] lub [Dwustr.] dla pozycji [Oryginał:].

Jeśli wybrana zostanie opcja [Dwustr.], można wybrać orientację.

Naciśnij przycisk [Łącz jednostr.]

Wybierz liczbę oryginałów do połączenia.

Naciśnij przycisk [OK].

Wybierz kasetę na papier.

Umieść oryginały i naciśnij przycisk [Start].

PoprzedniNastępny