Pomoc

# Szyfrowanie SNMPv3

Poprzedni Następny

Podczas używania programu Device Manager NX lub innej aplikacji, w której na potrzeby komunikacji jest stosowany protokół SNMPv3, można szyfrować przesyłane dane.

Wprowadzając to ustawienie można zabezpieczyć dane przed zafałszowaniem.

Zaloguj się jako administrator sieci, korzystając z panela operacyjnego.

Naciśnij przycisk [Ustawienia systemu].

Naciśnij przycisk [Ustawienia interfejsu].

Naciśnij przycisk [Następny].

Naciśnij przycisk [Pozwól na komunikację SNMPv3].

Naciśnij przycisk [Tylko szyfrowanie].

Naciśnij przycisk [OK].

Wyloguj się.

- Aby użyć w programie Device Manager NX szyfrowania danych podczas konfigurowania ustawień, należy ustawić [Hasło szyfrowania] administratora sieci, podać [Hasło szyfrowania] w obszarze [Ustawienie konta SNMP] w programie Device Manager NX oraz włączyć w urządzeniu opcję [Pozwól na komunikację SNMPv3]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat określania ustawienia [Hasło szyfrowania] w programie Device Manager NX, patrz pomoc do programu Device Manager NX.

- Jeśli nie określono ustawienia [Hasło szyfrowania] administratora sieci, dane mogą być przesyłane bez szyfrowania lub mogą nie być przesyłane. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat określania ustawienia [Hasło szyfrowania] administratora sieci, patrz Rejestracja i zmiana administratorów.

PoprzedniNastępny