Pomoc

# Ładowanie papieru do kaset

Poprzedni Następny

Każdy rodzaj papier jest ładowany w ten sam sposób.

W podanym poniżej przykładzie papier jest ładowany do kasety 1.

- Sprawdź wyrównanie krawędzi papieru z prawej strony.

- Jeżeli kaseta na papier jest poruszana energicznie podczas wsuwania jej na miejsce, położenie ograniczników bocznych może ulec zmianie.

- Gdy ładowana jest mała liczba arkuszy, należy uważać, aby nie dociskać ograniczników bocznych zbyt mocno. Jeśli ograniczniki zostaną zbyt mocno dociśnięte do papieru, brzegi mogą się zaginać lub cały papier może się marszczyć bądź będzie nieprawidłowo podawany.

Sprawdź, czy papier w kasecie nie jest używany, a następnie wysuń ostrożnie kasetę aż się zatrzyma.

Wyrównaj brzegi papieru i załaduj go stroną do zadrukowania skierowaną do góry.

Nie układaj papieru w stos przekraczający tę liczbę.

Ostrożnie napełniaj papierem kasetę.

- Przez dopasowanie ograniczników bocznych i ogranicznika tylnego możliwe jest załadowanie do kasety na papier różnych rozmiarów papieru. Szczegółowe informacje patrz Paper Specifications and Adding Paper.

- Koperty można ładować do kaset 1-4. Podczas ładowania kopert, należy umieścić je w odpowiedniej orientacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Koperty.

PoprzedniNastępny