Pomoc

# Rejestrowanie folderu SMB

Poprzedni Następny

Wyświetl ekran Książka adresowa.

- Z zastosowaniem standardowego panela operacyjnego

  Naciśnij przycisk [Ekran główny] z lewej dolnej strony panela operacyjnego, po czym na ekranie [Zarządzanie książką adresową] naciśnij ikonę [Ekran główny].

- Z zastosowaniem inteligentnego panela operacyjnego

  Naciśnij przycisk [Home] w górnej lewej części panela operacyjnego. Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij ikonę [Zarządzanie książką adresową] na Ekranie głównym 4.

Sprawdź, czy wybrano opcję [Zarejestruj/Zmień].

Naciśnij przycisk [Nowy program].

Naciśnij [Zmień] w opcji "Nazwa".

Wyświetlone zostanie pole do wprowadzenia nazwy.

Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Naciśnij [Następny].

Naciśnij przycisk klasyfikacji, którą chcesz użyć pod pozycją "Wybierz indeks".

Można wybrać następujące przyciski:

- [Często]: Dodawane do strony, która jest wyświetlana jako pierwsza.

- [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] do [10]: Dodawane do listy elementów w wybranym indeksie.

Można wybrać opcję [Często] i jeden dodatkowy przycisk w każdym indeksie.

Naciśnij przycisk [Inf.autoryzacji], a następnie naciśnij przycisk [Następny].

Naciśnij przycisk [Określ inne inf. autoryzacji] po prawej stronie opcji „Autoryzacja folderu”.

Jeśli wybrane jest ustawienie [Nie określaj], obowiązuje Nazwa użytkownika SMB i Hasło SMB wprowadzone w polu Domyślna nazwa użytkownika/Hasło (Wyślij) w ustawieniach Przesyłanie pliku.

Naciśnij przycisk [Zmień] w obszarze „Nazwa logowania użytk.”.

Wprowadź nazwę logowania użytkownika komputera docelowego i naciśnij przycisk [OK].

Naciśnij przycisk [Zmień] w obszarze „Hasło logowania”.

Wprowadź hasło komputera docelowego, a następnie naciśnij przycisk [OK].

W celu potwierdzenia wpisz hasło ponownie i naciśnij przycisk [OK].

Naciśnij przycisk [Folder].

Sprawdź, czy wybrano opcję [SMB].

Naciśnij przycisk [Zmień] lub [Przeglądaj sieć], a następnie określ folder.

Aby określić folder, można wprowadzić ścieżkę ręcznie lub odnaleźć folder, przeszukując sieć.

Naciśnij przycisk [Test połączenia], aby sprawdzić poprawność wpisanej ścieżki.

Naciśnij przycisk [Wyjście].

Jeżeli test połączenia nie powiedzie się, sprawdź ustawienia, a następnie spróbuj ponownie.

Naciśnij przycisk [OK].

Kliknij na ekranie Książka adresowa.

- Z zastosowaniem standardowego panela operacyjnego

  Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/Licznik].

- Z zastosowaniem inteligentnego panela operacyjnego

  Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/Licznik] () w górnej prawej części ekranu.

Tematy pokrewne

Ręczne odszukiwanie folderu SMB
Odszukiwanie folderu SMB za pomocą polecenia Przeglądaj sieć
PoprzedniNastępny