Pomoc

# Ochrona ścieżek komunikacji przy użyciu certyfikatu urządzenia

Poprzedni Następny

Niniejsze urządzenie może chronić swoje ścieżki komunikacji i ustanowiać komunikacje szyfrowane przy użyciu protokołów SSL/TLS, IPsec, S/MIME lub IEEE 802.1X. Umożliwia ono również ochronę dokumentów PDF za pomocą podpisu cyfrowego PDF lub PDF/A.

Aby móc korzystać z wymienionych funkcji, konieczne jest wcześniejsze utworzenie i zainstalowanie certyfikatu urządzenia.

Następujące rodzaje certyfikatów urządzenia mogą być używane:

- Certyfikat z podpisem użytkownika wykonanym przez urządzenie

- Certyfikat wydany przez urząd certyfikacji

- Zadaniem administratora jest kontrola nad wygaśnięciem certyfikatów oraz odnowa certyfikatów, zanim upłynie ich data ważności.

- Zadaniem administratora jest sprawdzenie, czy wystawca certyfikatu jest do tego upoważniony.

- Jeżeli zostanie wybrany SHA256 lub SHA512 jako "Algorytm Podpisu" certyfikatu urządzenia, aby podłączyć urządzenie za pomocą Internet Explorer 6.0, wymagany jest Windows XP SP3 lub nowszy.

Tematy pokrewne

Tworzenie i instalacja certyfikatu urządzenia przy użyciu panela operacyjnego (samopodpisujący się certyfikat)
Tworzenie i instalacja certyfikatu urządzenia przy użyciu programu Web Image Monitor (samopodpisujący się certyfikat)
Tworzenie certyfikatu urządzenia (wystawionego przez Urząd certyfikacji)
Instalowanie certyfikatu urządzenia (wystawionego przez urząd certyfikacji)
Instalowanie certyfikatu pośredni (wydanego przez urząd certyfikacji)
PoprzedniNastępny