Pomoc

# Ustawienia, które można skonfigurować, gdy protokół IPsec jest dostępny

Poprzedni Następny

Jeśli protokół IPsec jest dostępny, w celu rozszerzenia ochrony danych przesyłanych przez sieć należy skonfigurować ustawienia przedstawione w niniejszej tabeli.

Ustawienia ekranu operacyjnego

Ustawienia systemu
Karta | Pozycja | Ustawienie
--- | --- | ---
Ustawienia interfejsu | IPsec | Aktywny
Ustawienia interfejsu | Pozwól na komunikację SSL/TLS | Tylko szyfrowany tekst

Ustawienia programu Web Image Monitor

Kategoria | Pozycja | Ustawienie
--- | --- | ---
OchronaIPsecUstawienia automatycznej zmiany klucza szyfrowania | EdytujPoziom ochrony | Autoryzacja i wysoki poziom szyfrowania

PoprzedniNastępny