Pomoc

# Ustawienia konfiguracji protokołu SSL/TLS

Poprzedni Następny

Konfiguracja urządzenia do używania protokołu SSL/TLS umożliwia komunikację szyfrowaną. W ten sposób utrudnione jest przejęcie, rozszyfrowanie lub zmiana danych w trakcie transmisji.

Przebieg komunikacji szyfrowanych SSL/TLS

1. Uzyskanie dostępu do urządzenia z komputera użytkownika wymaga certyfikatu urządzenia SSL/TLS oraz klucza publicznego.

2. Certyfikat urządzenia i klucz publiczny są przesyłane z urządzenia do komputera użytkownika.

3. Klucz współdzielony utworzony na komputerze jest szyfrowany przy użyciu klucza publicznego, wysyłany do urządzenia, a następnie odszyfrowywany przy użyciu klucza prywatnego w urządzeniu.

4. Klucz współdzielony jest używany do szyfrowania i odszyfrowywania danych, dzięki czemu transmisja jest bezpieczna.

Przebieg konfiguracji przy użyciu samopodpisującego się certyfikatu

1. Tworzenie i instalowanie certyfikatu urządzenia:

   Utwórz i zainstaluj certyfikat urządzenia przy użyciu panela operacyjnego lub programu Web Image Monitor.

2. Włączanie protokołu SSL/TLS:

   Włącz ustawienie SSL/TLS korzystając z programu Web Image Monitor.

Przebieg konfiguracji przy użyciu certyfikatu wystawionego przez urząd certyfikacji

1. Tworzenie certyfikatu urządzenia i składanie wniosku do urzędu certyfikacji:

   Po utworzeniu certyfikatu urządzenia w programie Web Image Monitor, złóż wniosek do urzędu certyfikacji.

   Procedura złożenia wniosku o certyfikat po utworzeniu certyfikatu jest uzależniona od urzędu certyfikacji. Wykonaj procedurę podaną przez urząd certyfikacji.

2. Instalacja certyfikatu urządzenia:

   Zainstaluj certyfikat urządzenia za pomocą programu Web Image Monitor.

3. Włączanie protokołu SSL/TLS:

   Włącz ustawienie SSL/TLS korzystając z programu Web Image Monitor.

- Aby sprawdzić, czy konfiguracja SSL/TLS została włączona, na pasku adresu przeglądarki wprowadź "https://(adres IP urządzenia lub nazwa hosta)/", aby połączyć się z urządzeniem. Jeśli pojawi się komunikat "Nie można wyświetlić strony", sprawdź konfigurację, ponieważ aktualna konfiguracja SSL/TLS jest nieprawidłowa.

- Jeśli włączone zostanie szyfrowanie SSL/TLS połączeń IPP (funkcje drukarki), wysyłane dane będą szyfrowane, co zapobiegnie ich przechwyceniu, analizie i modyfikacji.

Tematy pokrewne

Włączanie SSL/TLS
Ustawienie użytkownika dla SSL/TLS
Ustawienie trybu szyfrowania SSL/TLS
Włączanie szyfrowania SSL połączeń SMTP
PoprzedniNastępny