Pomoc

# Określanie poziomów ochrony sieci

Poprzedni Następny

Ustawienie to umożliwia zmianę poziomów ochrony w celu ograniczenia nieautoryzowanego dostępu. Ustawienia poziomów ochrony sieci można skonfigurować w panelu operacyjnym lub programie Web Image Monitor. Należy zauważyć, że protokoły, które można określić, są różne.

- W przypadku niektórych narzędzi komunikacja lub logowanie może się nie powieść w zależności od poziomu ochrony sieci.

Poziomy ochrony sieci

Poziom ochrony | Opis
--- | ---
[Poziom 0] | Wybierz [Poziom 0], aby korzystać z wszystkich funkcji. To ustawienie należy wybrać, jeśli nie jest wymagana ochrona informacji przed zagrożeniami zewnętrznymi.
[Poziom 1] | W celu uzyskania średniego poziomu ochrony ważnych informacji wybierz [Poziom 1]. To ustawienie należy wybrać, jeśli urządzenie jest podłączone do sieci lokalnej (LAN).
[FIPS140] | Zapewnia siłę ochrony pośrednią między [Poziomem 1] a [Poziomem 2]. Możesz stosować wyłącznie kody zalecane przez rząd Stanów Zjednoczonych określone w algorytmie kodowania/autoryzacji. Ustawienia inne niż algorytm są takie same jak dla [Poziomu 2].
[Poziom 2] | Aby maksymalnie zabezpieczyć poufne informacje, wybierz [Poziom 2]. To ustawienie należy wybrać w razie konieczności ochrony informacji przed zagrożeniami zewnętrznymi.
[Niestandardowy] | Dla konfiguracji innych niż poziomy opisane powyżej. Konfiguracji należy dokonać przy użyciu programu Web Image Monitor.

Tematy pokrewne

Określanie poziomów ochrony sieci za pomocą panela operacyjnego
Określanie poziomu zabezpieczeń sieci za pomocą programu Web Image Monitor
Status funkcji w każdym z poziomów ochrony sieci
PoprzedniNastępny