Pomoc

# Wysyłanie i odbieranie faksów przez Internet

Poprzedni Następny

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail

Urządzenie umożliwia konwersję obrazów zeskanowanych dokumentów do formatu e-mail, wysyłanie oraz odbieranie takich danych przez Internet.

- Aby wysłać dokument, należy wybrać adres poczty elektronicznej zamiast numeru telefonu odbiorcy (transmisja (faksów internetowych i poczty e-mail).

  Patrz Faks.

- Urządzenie może odbierać wiadomości e-mail za pomocą funkcji Faks internet. lub z komputerów (odbieranie faksów internetowych oraz poczta do wydrukowania).

  Patrz Faks.

- Wiadomości e-mail przesyłane za pomocą funkcji Faks internet. mogą odbierać urządzenia obsługujące funkcję Faks internet. oraz komputery mające adres e-mail.

IP-Fax

Funkcja IP-Fax umożliwia bezpośrednie przekazywanie dokumentów (wysyłanie lub odbieranie) między dwoma faksami przez sieć TCP/IP.

- Aby wysłać dokument, należy zamiast numeru faksu określić adres IP lub nazwę hosta (nadawanie IP-Fax).

  Patrz Fax.

- Urządzenie to może odbierać dokumenty wysłane przez faks internetowy (odbiór IP-Fax).

  Patrz Fax.

- Za pomocą bramy VoIP urządzenie umożliwia wysyłanie faksów do urządzeń G3 podłączonych do publicznej sieci telefonicznej (PSTN).

- Szczegółowe informacje na temat ustawień urządzenia patrz Connecting the Machine/ System Settings.

PoprzedniNastępny