Pomoc

# Ustawienia, które można skonfigurować, gdy protokół IPsec jest dostępny/niedostępny

Poprzedni Następny

Wszelkie komunikaty wychodzące z urządzenia i przychodzące do urządzenia, na którym włączona jest opcja IPsec są zaszyfrowane.

Jeżeli używana sieć obsługuje protokół IPsec, zalecane jest jego włączenie.

Tematy pokrewne

Ustawienia, które można skonfigurować, gdy protokół IPsec jest dostępny
Ustawienia, które można skonfigurować, gdy protokół IPsec jest niedostępny
Zabezpieczanie danych, gdy protokół IPsec jest niedostępny
PoprzedniNastępny