Pomoc

# Typy zadań drukowania

Poprzedni Następny

W zależności od kombinacji poziomu autoryzacji zadań drukowania i typu zadania drukowania, urządzenie może nie drukować prawidłowo. Ustaw kombinację odpowiednią dla środowiska operacyjnego.

Jeśli autoryzacja użytkowników jest wyłączona, możliwe jest drukowanie wszystkich typów zadań.

Typy zadań drukowania: zadanie drukowania określone jest wtedy, gdy:

1. Pole wyboru [Autoryzacja użytkownika] jest zaznaczone w sterowniku drukarki PCL lub w uniwersalnym sterowniku PCL.

2. Pola wyboru [Autoryzacja użytkownika] i [Z szyfrowaniem] są zaznaczone w ministerowniku PCL*.

   * Funkcja autoryzacji nie może być używana z systemami operacyjnymi IA-64.

3. Pole wyboru [Autoryzacja użytkownika] jest zaznaczone w ministerowniku PCL.

4. Pole wyboru [Autoryzacja użytkownika] nie jest zaznaczone w sterowniku drukarki PCL lub ministerowniku PCL*.

   * Funkcja autoryzacji nie może być używana z systemami operacyjnymi IA-64.

5. Kod użytkownika jest wprowadzony przy użyciu sterownika drukarki PostScript 3 lub uniwersalnego sterownika PS3.

   Ma to również zastosowanie do drukowania z odzyskiem/równoległego za pomocą sterownika drukarki PCL, który nie obsługuje autoryzacji.

6. Kod użytkownika nie jest wprowadzony przy użyciu sterownika drukarki PostScript 3 lub uniwersalnego sterownika PS3. Ma to również zastosowanie do drukowania z odzyskiem/równoległego za pomocą sterownika drukarki PCL, który nie obsługuje autoryzacji.

7. Zadanie drukowania lub plik PDF jest wysłany z komputera głównego bez sterownika drukarki i jest drukowany za pomocą LPR lub PictBridge. Ma to również zastosowanie w przypadku wiadomości do wydruku. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wiadomości do wydruku, patrz Faks.

8. Plik PDF jest drukowany przez ftp. Autoryzacja osobista jest wykonywana z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika ID oraz hasła używanego do logowania do ftp. Identyfikator użytkownika oraz hasło nie są jednak szyfrowane.

Poziomy autoryzacji zadań drukowania i typy zadania drukowania

Autoryzacja zadań drukowania | Proste (wszystko) | Proste (wszystko) | Proste (wszystko) | Pełne | Pełne | Pełne
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Klucz szyfr.ster.: siła szyfr. | Szyfrowanie proste | DES | AES | Szyfrowanie proste | DES | AES
Zadanie drukowania typ 1 | C*1 | C*1 | C*1 | C*1 | C*1 | C*1
Zadanie drukowania typ 2 | C*1 | C*1 | X*1 | C*1 | C*1 | X*1
Zadanie drukowania typ 3 | B | X*1 | X*1 | B | X*1 | X*1
Zadanie drukowania typ 4 | X | X | X | X | X | X
Zadanie drukowania typ 5 | A | A | A | B | B | B
Zadanie drukowania typ 6 | A | A | A | X | X | X
Zadanie drukowania typ 7 | A | A | A | X | X | X
Zadanie drukowania typ 8 | B | B | B | B | B | B

*1 Drukowanie z autoryzacją kodu użytkownika zaklasyfikowane jest jako B.

A: Drukowanie jest możliwe niezależnie od autoryzacji użytkownika.

B: Drukowanie jest możliwe po pomyślnej autoryzacji użytkownika. Jeżeli autoryzacja nie powiedzie się, zadanie drukowania jest resetowane.

C: Drukowanie jest możliwe jeśli autoryzacja użytkownika zakończy się pomyślnie, a "Klucz szyfrowania sterownika" dla sterownika drukarki i urządzenia ma identyczną wartość.

X: Drukowanie nie jest możliwe niezależnie od autoryzacji użytkownika, a zadanie drukowania jest resetowane.

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat "Klucz szyfr.ster.: siła szyfr.", patrz Określanie funkcji rozszerzonych zabezpieczeń.

PoprzedniNastępny